문서번호	급수운영과-21355
결재일자	2022. 4. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
임인택	04/18
	김종원
협 조
	주무관		한호진
	주무관		代김병국
	주무관		김희철
	주무관		송정호
	주무관		代김병국

일일 공급량 증감 현황 보고( 4. 11. 월 )

2022. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022.  4.  11.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 4월				2022. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,330,456	총 공급량			3,423,517	-5,906,939	-63.3
	일 평균			321,740	일 평균			311,229	-10,511	-3.3
	일 최소			302,696	일 최소			301,578	-1,118	-0.4
	일 최대			334,251	일 최대			325,136	-9,115	-2.7
1	금(2)	12.5	23.0	318,940	금	4.5	14.9	301,578	-17,362	-5.4
2	토(3)	10.9	18.0	316,926	토	3.7	14.2	311,925	-5,001	-1.6
3	일(4)	9.0	15.8	334,039	일	3.5	17.0	309,245	-24,794	-7.4
4	월(5)	5.4	19.3	334,065	월	5.1	16.4	312,158	-21,907	-6.6
5	화(6)	9.4	19.2	317,200	화	4.9	15.8	307,339	-9,861	-3.1
6	수(7)	8.1	20.4	318,693	수	8.0	17.0	306,071	-12,622	-4.0
7	목(8)	7.2	18.0	326,906	목	7.4	15.7	305,837	-21,069	-6.4
8	금(9)	7.6	19.6	318,568	금	5.1	20.0	305,508	-13,060	-4.1
9	토(10)	7.7	18.8	321,663	토	12.4	24.2	314,319	-7,344	-2.3
10	일(11)	7.5	21.8	329,647	일	12.7	25.1	324,401	-5,246	-1.6
11	월(12)	11.9	17.8	314,780	월	13.4	26.6	325,136	10,356	3.3
12	화(13)	5.7	13.5	316,532	화
13	수(14)	3.1	13.3	320,291	수
14	목(15)	6.3	18.3	320,258	목
15	금(16)	8.1	14.8	317,058	금
16	토(17)	6.0	14.6	313,541	토
17	일(18)	5.6	15.3	326,486	일
18	월(19)	5.8	19.4	316,541	월
19	화(20)	8.1	22.0	323,979	화
20	수(21)	10.3	28.2	334,041	수
21	목(22)	16.1	27.5	327,189	목
22	금(23)	17.0	21.7	318,812	금
23	토(24)	15.3	22.2	325,907	수
24	일(25)	12.6	24.0	331,476	목
25	월(26)	12.3	20.6	334,251	금
26	화(27)	12.5	20.0	314,784	수
27	수(28)	11.2	18.2	320,166	목
28	목(29)	10.9	20.1	315,021	금
29	화(30)	8.6	14.6	302,696	수
30	수(31)				목
31	목(01)				금
평균기온		9.4	19.3			7.3	18.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			329,647	324,401	325,136	-4,511	-1.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	116,200	123,400	123,200	7,000	6.0
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	105,400	106,700	106,700	1,300	1.2
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	10,250	10,215	12,087	1,837	17.9
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	299,900	293,300	312,400	12,500	4.2
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	181,603	188,784	205,077	23,474	12.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	4,726	1,919	-1,060	115	-1,342	215	2,807	2,807
	비율(%)	1.5	0.9	-2.8	0.2	-1.4	0.9	2.7	2.7
금 일		325,136	217,813	36,160	65,716	92,558	23,379	107,323	107,323
전 일		324,401	219,885	37,220	65,601	93,900	23,164	104,516	104,516

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-133,611	2,095	-57,440	-16,821	46,215	30,141	-135,706	-135,706
	비율(%)	-3.8	0.1	-13.0	-2.4	4.9	14.0	-10.9	-10.9
2022. 4. 1. ~4. 11.		3,423,517	2,316,790	383,590	696,020	991,297	245,883	1,106,727	1,106,727
2021. 4 1. ~ 4. 11.		3,557,128	2,314,695	441,030	712,841	945,082	215,742	1,242,433	1,242,433
담당자				김희철	최박	송정호	이덕규		한호진

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월)대비 공급량 감소 전일 대비 공급량 증가

길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되어 공급량이         증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(2019 : 91,946수전, 2020년 : 93,052수전, 2021년: 94,311수전)

□ 광암중블록은 전년일대비 신천동 진주, 크로바, 미성아파트 재건축        이주 완료 및 마천동 재개발 이주 완료

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.