“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	야간근무 시행 결과보고(지하철 승강편의시설 토목건축공사 지하지장물 확인굴착 입회)

우리사업소 관할지역 내 서울교통공사에서 시행하는 「지하철 승강편의시설 토목건축공사 C-4 공구 및 C-8공구(신림역)」으로 부터 지하지장물 확인을 위한 줄파기 시행에 따른 입회요청을 접수받아 아래와 같이 야간근무 시행하고 아래와 같이 보고드림.

가. 공사 현황

1) 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(C-4공구 및 C-8공구)

2) 공사업체

- C-4 공구 : ***********************************

- C-8 공구 : *********************************

3) 공사개요 : 공사구간 내 지하지장물 확인에 따른 줄파기 시행

나. 공사 일정

공 사 일 시	'22. 04. 12(화) ~ '22. 04. 15(금) (23:00 ~ 익일 06:00)	'22. 04. 13(수) ~ '22. 04. 16(토) (23:00 ~ 익일 06:00)
공 사 위 치	C-4공구(신림역 5번출입구 일대)	C-8공구(신림역 8번출입구 일대)

다. 근무자 현황

연 번	성 명	직 급	담당업무
1	이 성 교	지방기계주사	수계조절요원
2	권 기 진	지방기계운영주사보	수계조절요원
3	서 동 민	지방시설주사보	지역 담당자

라. 근무 내용

1) 지하지장물 확인 요청에 따른 담당자 입회

2) 저촉 시 이설관련협의 및 비상상황에 따른 대기

마. 작업내용

⦁작업일시 : ‘22. 04. 15. (금) 00:00 ~ 05:00

*****************************************************************

바. 보고내용

⦁5번출입구(C-4공구) : 승강편의시설 작업을 위한 파일 항타 구간에 기존 상수관로(200mm)가  저촉되어 이설이 필요하며 통신 등 지장물이 많아 작업에 어려움이 있어보임.

⦁8번출입구(C-8공구) : 승강편의시설 작업을 위한 파일 항타 구간에 기존 상수관로(300mm)가 저촉되어 이설이 필요하며, 송수관로(1500mm) 저촉여부는 추후 재굴착하여 확인해보아야 함.

사. 현장입회 근무직원

구분	현장 근무 시간	근 무 자	근무내용	비고
야간공사에 따른 근무시행	04.13(금) 00:00 ~ 05:00	6급 이성교	초과근무	4hr
		7급 권기진	초과근무	4hr
		7급 서동민	초과근무	4hr

끝.

주무관	서동민		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	고신석		남부수도사업소장	04/19
박병성
협조자
시행	급수운영과-21515	(	2022.04.19	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, (신대방동) 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4564	/전송	02-3146-4589	/	osn9446@seoul.go.kr	/	부분공개(6)