문서번호	교량안전과-22008
결재일자	2022. 4. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
윤세희		박찬규	04/22
			조현석
협 조
	주무관			이상문

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -  광진교 작업지시(제6차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4월

안전총괄실

(교량안전과)

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -  광진교 작업지시(제6차) 검토보고

광진교 자전거도로(상류) 이미지 과속방지턱 설치 등 민원사항 및 순찰 점검사항에 대하여 민원해소 및 안전사고 예방을 위해 긴급 정비 작업지시 검토보고 드림

□ 광진교 개요

○ 규    모 : 연장 1,055m, 폭 20.0~28.9m

○ 준공년도 : 2005. 6. (2009년 걷고싶은 다리 조성)

□ 보고내용

○ 시의원 요구사항 및 검토의견

- 광진교 남단 자전거도로와 광나루 한강공원 연결로 부분 자전거 이용자와 보행자 간 상충지점이 존재하여 충돌방지를 위한 과속방지턱 노면표시 요청

⇒ 충돌방지를 위한 주의 과속방지턱 노면표시 설치 필요함

○ 응답소(접수일:2022.03.31) 민원사항 및 검토의견

- 광진교 본선과 남단램프 합류지점(횡단보도) 자전거 충돌사고 예방을 위해 반사경 추가설치 요구

⇒ 안전난간 추가설치(1.1→1.7m)에 따른 시야확보 곤란으로 반사경 추가설치 필요함

○ 순찰 점검사항(2건)

- 남녀 화장실 사이 난간 높이가 1m 이하로 낮아 안전사고 우려가 있어 긴급 정비가 요구됨

- 차도 중앙 도로표지병 파손으로 차량 안전사고 예방을 위해 정비 필요함

남녀화장실 사이 안전난간 높이 낮음	도로표지병 파손

□ 조치계획

○ 시민안전을 고려하여  「한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-1공구」에 긴급 정비토록 작업지시하고, 추후 설계변경 및 정산코자 함.

○ 작업지시 내용 *****************

연번	위 치 (시설물명)	세 부 위 치	공 종	규 격	수 량	작업방법		작업조건
						인력	기계	주간	야간
1	광진교	***********	********		*****	○		●
2
		*******	********	********	*****	○		●
3		***********	**********	*************	******	○		●
		**********	********	****************	*****	○		●
4

※ 작업시 안전시설 및 안전조치 등 작업자의 안전 사항 준수에도 철저

붙 임  1. 작업지시서(2022년-제6차) 1부.

2. 작업지시 내역서 1부.

3. 작업지시 도면 1부.  끝.