문서번호	정수과-20514
결재일자	2022. 4. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
장호		하은경	04/25
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 04. 23)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                   2022년 4월 23일(토) 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : A 팀] ◼책임자 : 전 철 호 강호균,이승술,이건협,박병규,김종갑,정결	김홍년 김창용	정인섭 홍성용	임영안
야 간	12명	[팀 명 : D 팀] ◼책임자 : 장 호 이건협,안지훈,임재홍,임기홍,이명훈	정근오 엄희락	이원우 조성용 신운호	고대형

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
											공릉	북악
강북	구의		뚝도		계
662,200	90,290		94,300		846,790		654,270			98.8	5.86	7.43		케익량 : ton 폴리머 : kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
28,792		21,766		28,320		2,082		193,840	159,580		144,860		75,700	654,940

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	3.69	7.71	40.87	16.1	0.06	0.20	1.39	-	-	-
정 수	0.06	6.99	-	15.5	-	0.50	-	31	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
10.60	10.26	1.28	1.30	-	-	0.78	0.77	-	-	0.95	0.75	1.01	0.99	0.534	-

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	11:28		이수원			11:29	김강민		소 내			11:30	이상효		11:31		홍성용
	15:05		김경희			15:06	김강민					15:07	임영안		15:08		홍성용
	23:10		홍석재			23:11	남종규					23:12	고대형		23:13		이원우
	05:03		장신요			05:04	백상현					05:05	장인준		05:06		신운호
지시 사항	※ 주 간 ○ 출입자 통제 ○ 보안점검 철저										※ 야 간 ○ 화재예방 ○ 순찰강화
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

붙임  1. 정수운영일지 22.04.23 1부.