옥내급수관 진단 상담 보고서 (656-320 11동202호)
접수번호		현장민원과-21600			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						신철우	민주홍	04/26
결재일자		2022.04.26
공개여부		부분공개(6)						윤완호
CU********6*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일자: 2022년   4월  25일

□ 일반현황

주 소	*************************	성 명	***
건축착공연도	1982년	연 락 처	*************

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

아연도강관 촬영위치: 화장실

○ 1차진단(기초진단)

- 설문 및 육안조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부: 없음, 있음

ㆍ녹물출수 여부: 있음, 없음

ㆍ수질검사 결과: 잔류염소(0.2mg/L), 탁도(0.25NTU)

ㆍ조사의견: 아연도강관 육안 확인

○ 2차진단(정밀진단): 실시, 미실시

- 내시경진단

ㆍ조사의견: 아연도강관으로 판정되어 미실시

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내: 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중으로,

내식성관으로 교체하도록 민원인에게 안내함

○ 수용가의 반응: 즉시개선, 추후개선, 개선계획 없음

□ 건축물 사용현황(지원가능 총 가구수: 1 )

층 별	규 모(㎡)	공 부 가구수	실 제 가구수	기공사 가구수	지원가능 가구수	비 고
2층 205호	52.68	-	1	-	1	주택

□ 공사비지원 가능 여부

공사비 지원 주택 유형			인입관 기공사 유무 (내부 기공사 시)	지원가능 여 부	비 고
단독	다가구	공동주택
		○	-	가능

붙임 : 옥내급수관 현장조사 사진 1부.  끝.