문서번호	건축기획과-22506
결재일자	2022. 4. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	04/26
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
영등포구 여의도동 25-11번지 오피스텔 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - CIP 철근의 이음에 대한 상세도서와 시공을 위한 이음 위치 등을 도서에 추가하기 바람.	‘21년 제20차 조건부 (보고)완료

□ 추진경위

○ ’21.12.23.: '21년 제20차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.04.04.: 이행결과 검토 요청(영등포구 건축과→건축기획과)

○ ’22.04.11.: 이행결과 자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.04.13.~04.20. : 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
********	- 이행결과가 적정함을 확인함.
***	- 일반적인 철근 겹이음은 철근 순간격에 문제가 발생할 수 있어 지그재그 형태의 커플러 또는 압접이음 등이 필요할 것으로 보이므로 시공 전 감리단장의 확인을 받아 시공하기 바람.
***	- 레이커 및 코너버팀보 단면도에서 선행하중잭의 적용을 명기하기 바람.
***	- CIP 주근과 나사형(나선형)띠철근 조립 시 유효직경이 감소할 수 있으므로 절근가공 및 조립은 공장가공 및 조립으로 적용하는 것을 검토하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 영등포구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제20차 굴토 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.