도로점용(굴착•복구)허가신청 검토보고(중대로-수미산건설)

문서번호	도로보수과-21229
결재일자	2022. 4. 27.

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	송광석	04/27
			신준식

[일련번호 : 일반-*******0009]

허가신청정 보	신 청 자	수미산건설							신청일자				2022. 04. 27.
	공 사 명	성동구치소교차로 지하지장물 철거공사
	위치정보	중대로(성동구치소교차로)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		15.0m	30.0m		450.0㎡			3.0m			1~3차로				없음
	복구방법	원인자복구								공사기간				2022.04.28.~2022.05.31.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2022. 04. 27.					직전포장년도				2017년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 송파구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업시행 2. 표층 차로단위복구(A=17.0m×32.0m=544.0㎡)시행(단, 차로단위 복구 시행전에 도로관리청과 복구방법 및 범위에 대해 사전 협의 후 협의결과를 반영하여 차로단위복구 시행) 3. 차로단위 복구 후 포장면과 높이차가 발생하는 맨홀은 맨홀신기술공법으로 정비 4. 신설(제거)되는 맨홀은 서울시 맨홀관리시템에 입력(삭제) 후 입증자료를 첨부하여 준공검토 요청
위 치 도						현 황 사 진