문서번호	급수운영과-22191
결재일자	2022.05.02
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	급수운영팀장		급수운영과장		강동수도사업소장
양봉우	임인택		代임인택		05/02
					김명용
협 조
	주무관					한호진

2022년 상수도 공공용수 관리계획

2022. 5.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2022년 상수도 공공용수 관리계획

2022년 우리 사업소 상수도 공공용수에 대한 정확한 사용량을 체계적으로 관리하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2021년 유수율 향상 추진실적 종합평가 결과 보고: 누수대응과-20203(2022.3.31.)

○ 상수도 공공용수 관리계획 : 누수방지과-2561호(2019.3.8.)

□ 관리현황

○ 공공용수: 수도사업용수량 + 공공수량

○ 관리대상: 공사용수 + 기타용수

- 공사용수: 송·배(급)수관 정비공사, 배수지 건설공사, 대체급수 관련공사(수계전환), 연간단가 계약공사(급수공사, 누수복구, 시설물)

-  기타용수: 소방용수, 배수지 청소용수(터널배수지 포함), 대체급수(수계전환)관련 세척수, 취약관로(관말정체 및 적수 발생이 많은 지역), 물세척수

○ 관리 제외대상

- 조정량에 포함된 용수량(소방용수 등), 원인자 부담금으로 징수된 불량

- 누수발생시 발생된 누수량(단, 누수공사 후 통수 시 퇴수량은 반영)

□ 공공용수량 분석현황

○ 전년대비 사용수량 비교

구 분	총 공급량 (㎥)	공공용수량(㎥)/건
		비율	계	연간단가	송배수관	배수지 청소용수	물세척수	취약관로	기타 (수계전환 등)
증/감	832,205	-0.04	- 48,664	20,067	- 1,468	- 22,353	30,217	465	- 75,592
2021년	133,915,640	0.12	167,021	24,716	5,515	74,456	48,606	13,655	73
2020년	133,083,435	0.16	215,685	4,649	6,983	96,809	18,389	13,190	75,665

※ 전년 대비 0.04% 감소

□ 취약관로 최적관리

○ 관말정체수 현황

구분	계		송파구		강동구
	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)
수량	14	3,589	7	1,284	7	2,305

□ 분석결과

○ 2021년 공공용수 사용량은 전년 대비 48,664㎥ 감소(공급량 대비 0.04% 감소)

○ 감소 요인

- 단위사업 건수 감소 등으로 전년대비 공공용수 사용량 감소

- 전년도에 비해 유충 관련 배수지 항청소 감소에 따른 배수지 청소용수 감소

- 위례배수지 통수완료 등으로 관세척 및 퇴수량의 공공용수 사용량 감소

○ 증가 요인

- 연간단가 건수는 다소 증가 및 현장여건에 따라 퇴수시간 증가로 공공용수 사용량이 증가됨(잠실운동장 뒤편 비굴착 갱생구간 D=1500mm CCTV 조사 관련)

- 소블록 물세척 선단위 → 면단위 세척 확대로 공공용수 사용량 증가

□ 향후계획

○ 월별 공공용수 관리대장 작성 및 용수량 산출 철저를 위하여 담당자 지정

- 담당자 : 급수운영과 양봉우, 시설관리과 한호진

○ 퇴수시간 기재시 시작 및 종료시간을 ‘분’단위로 정확히 기재하여 산출

- 예시) 시작시간 09:00, 종료시간 12:00, 퇴수시간 180분

○ 배수지 수위계 측정에 의한 퇴수 수위기준 수위 준수

- 퇴수수위기준 최적관리 필요(퇴수량 퇴수수위 사업소 평가점수 4위)

○ 공공용수 관리 가점사항 추진

- 사업소 공공용수 자체분석(분기별)실시 : 분기별 1회당 0.1점(연간 최대 0.4점)

- 수도사업용수(공공용수) 사업소 자체관리 계획 수립(년1회): 0.1점

□ 행정사항

○ 공급량 월보 작성시 보고기일 준수

- 매월 15일까지 공공용수 사용현황 양식에 의거 본부보고

- 물량 산출방법은 “세척수 산정기준”을 참조하여 작성

○ 공공용수 관리대장 관리 철저

- 관리대장 작성 관리 및 기재사항 누락 여부 확인

- 분기별 공공용수 자체 분석 실시

- 공공용수 감소를 위하여 세부적 퇴수량 관리

붙임  1. 세척수(퇴수량) 산정기준 1부.

2. 공공용수 3월 월보 1부(관리대장 작성).  끝.