문서번호	기전과-21738
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		최경주	05/04
			김영철
협 조
	주무관			代김성균
	주무관			한재혁
	주무관			곽영두
	주무관			주현탁
	주무관			김원수

「2022년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  5.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「2022년 우기 대비」

도로기전시설물 안전점검 실시계획

2022년 우기 대비 도로기전시설물에 대해 자체 실정에 맞는 안전점검을 실시하고 적출사항 개선하여 안전 취약시기 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

❍『우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-21449호(2022.4.27.)

2		추진 개요

☐ 점검 기간 : 2022. 5. 2.(월) ~ 2022. 5. 13.(금)

☐ 점검 대상 : 42개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)	비 고
시 설 물	42	5	12	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (총 14명 외)

구 분	터 널	지하차도	가로등	인 원
총 괄	기전과장			1명
반 장	최진일	곽영두		2명
반 원	김성균, 한재혁, 김원수, 전기안전관리자(3명), 김환식	권순모, 김상호, 김민상, 주현탁		11명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등 정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		세부추진 계획

☐ 터널 기전설비 점검 계획

❍ 터널 기전설비 현황 : 5개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	160	4,734	482	153	371	23	5	127
남산1호	59	1,600	205	69	133	15	1	45
남산2호	49	898	108	36	68	4	-	33
남산3호	45	1,064	97	48	102	4	2	29
금 화	5	730	48	-	68	-	1	14
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6

❍ 점검 일정 : 2022. 5. 2.(월) ~ 2022. 5. 13.(금)

❍ 점검 방법 : 기전설비 관리상태 점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(최진일) 외 7명

❍ 점검 내용 : 붙임‘터널 기전설비 점검표’참조

- 수배전반 및 전력설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기,   제연설비, 소화설비, CCTV, 긴급전화 등)

- 조명설비 : 조명제어반 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 지하차도 기전설비 점검 계획

❍ 지하차도 기전설비 현황 : 12개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	23	2,012	129	17	6	115
퇴계로	2	88	13	4	1	8
서빙고	2	118	15	3	1	10
증 산	5	289	27	3	1	36
성 산	2	139	13	3	1	6
모래내	2	137	13	4	1	9
연 희	1	112	4	-	-	3
잠수교북단	1	137	4	-	-	18	승강기:1
두무개다리 하부	2	234	4	-	1	13
의주로	1	55	4	-	-	2
이태원	2	306	8	-	-	4
남산2호	1	77	4	-	-	2
신 사	2	320	20	-	-	4

❍ 점검 일정 : 2022. 5. 2.(월) ~ 2022. 5. 13.(금)

❍ 점검 방법 : 지하차도 조명 및 배수펌프 등 육안점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(곽영두) 외 4명

❍ 점검 내용 : 붙임‘지하차도 기전설비 점검표’참조

- 배수펌프 및 방재설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기, 소화기, CCTV 등)

- 분전함 내외부 점검 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 교량 및 고가차도 가로등설비 점검 계획

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 25개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	45	1,271	3,818	1,230	1,417	22	35	19	19	48	2,299
한강교량	21	664	2,601	625	706	22	30	17	17	2	1,846
일반교량	5	267	598	267	280	-	5	-	-	-	-
고가차도	14	255	474	253	286	-	-	2	2	46	453
지하차도 상부	5	85	145	85	145	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교 / 일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(12) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,욱천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원,남산육교

◆ 지하차도 상부(7) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

※ 남산육교 : 2020년 경관조명 시설물 인수(←도기본) / 가로등은 우리사업소 관할아님

❍ 점검 일정 : 2022. 5. 2.(월) ~ 2022. 5. 13.(금)

❍ 점검 방법 : 분전함, 가로등주, 조명등 점등(가로등, 경관조명)여부 점검

❍ 점 검 자  : 반장(곽영두) 외 4명

❍ 점검 내용 : 붙임‘가로등(경관조명) 기전설비 점검표’참조

- 선로 절연저항 측정

- 분전함 내외부 점검 및 조명등(가로등, 경관조명) 동작상태

- 가로등주 손괴 여부

4		지적사항 조치계획

❍ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

❍ 중대한 사항 또는 즉시조치 불가한 사항 : 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

5		행정 사항

❍ 2022. 5. 27.(금) 까지 : 점검결과 제출(도로시설과)

붙임  점검결과 제출서식 1식.  끝.