문서번호	급수운영과-22616
결재일자	2022. 5. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영팀장		급수운영과장
김기문	박상열	김용만		05/04
				김원수
협 조
	시설관리과장		代오정훈
	시설운영팀장		代김용섭
	시설관리팀장		代박덕현
	주무관		이기명

『2022년 상수도맨홀(서대문, 마포구) 정밀점검용역』

착수보고회 개최결과 보고

2022. 5.

서부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『2022년 상수도맨홀(서대문, 마포구) 정밀점검용역』

착수보고회 개최결과 보고

우리 사업소에서 진행 중인 『2022년 상수도맨홀(서대문, 마포구) 정밀점검용역』에 대한 착수보고회 개최결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역 개요

용 역 명	2022년 서대문구 관내 상수도 맨홀 정밀점검용역	2022년 마포구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역
사업 개요	상수도 맨홀 5,295개소	상수도 맨홀 5,101개소
용역 기간	2022.4.14.~2022.12.31	2022.4.14.~2022.12.31
계약 금액	*********	*********
용 역 사	********* ******	********* ******

Ⅱ		착수보고회 개최결과

❍ 일    시: 2022. 5. 2.(월)  14:00시

❍ 장    소: 사업소 4층 회의실

❍ 보 고 자: (주)정신이앤시 및 (주)다음기술단 과업수행자

❍ 참 석 자: 급수운영과장 외 12명

- 사업소(8): 급수운영과장, 시설관리과장, 급수운영팀장, 급수관리팀장, 시설운영팀장, 시설안전팀장, 서대문구 용역담당 주무관, 마포구 용역담당 주무관

- 용역사(5): 사업책임기술자, 분야별기술자 등 과업수행자

❍ 보고 내용 : 용역별 과업수행 및 안전관리 계획 등

❍ 검토의견서 내용

연번	성명	검토의견서 요약 내용
1	****** ***	- 과업수행 조직표에 공동도급사별 참여자를 명확히 구분하여 산업안전보건법 및 관련법률을 준수하면서 안전을 최우선순위로 두고 성실히 용역을 수행할 것. - 전차용역에서 GIS자료와 포장도로관리시스템과 현장조사결과가 서로 상이한 경우가 있는데 현장조사를 철저히 하여 금번용역에서 3가지 모두 일치시킬 것.
2	****** *****	- 밸브기능과 상이한 맨홀뚜껑 즉시 보고 - 비파괴강도, 탄산화 깊이 측정 등을 위한 장비 검정실시 후 사용 - 맨홀 출입전 산소농도 측정 실시 및 생명줄 부착 후 입실, 관찰자 입회 - 간선, 지선도로 작업 시 충분한 안전시설 설치 후 작업 - 안전에 최우선순위를 두고 작업
3	****** ***	- 중간보고 시 평가대상, 항목, 평가등급 기준치 명시 - 상태불량맨홀 사업소 담당에게 즉시 연락하여 긴급보수토록 상호 연락망 구축
4	****** ***	- 도로상 작업 시 신호수 배치, 안전시설 설치, 밀폐공간 및 실행 매뉴얼 준수 - GIS DB 정확도 제고를 위해 현장조사 시 시설물 일치여부 확인 철저
5	****** ***	- 간선도로상 맨홀점검시 전방안내간판 충분한 시인성이 확보되는 거리에 설치하여 위험방지 - 위험한 맨홀 발견 즉시 사업소 담당자에게 유선 통보하여 보수토록 안내 - 안전관리책임자 상시 현장상주 및 유고시 사업소 승인 후 대리 안전관리책임자 배치
6	****** *****	- 맨홀점검 후 고무링 삽입 등 철개소음 최소화 조치 - 포장도로관리시스템과 GIS도면과 상이하므로 점검 후 현장에 맞게 일치시킬 것.
7	****** ***	- 현장조사 시 미사용(용도폐지)맨홀 현황파악도 병행하여 정비될 수 있도록 조치

❍ 개최 사진

Ⅲ		조치 계획

❍ 검토의견서 계약상대자에게 통보하여 본 용역에 반영토록 조치

❍ 중간보고회 개최 : 9월 중(예정).

붙임   검토의견서 7부.  끝.