문서번호	건축기획과-23297
결재일자	2022. 5. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	05/06
			代유옥현
협 조

- 2022년 제7차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.05.

주택정책실

건축기획과

- 2022년 제7차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

○ 일  시 : 2022. 05. 03. (수) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안  건 : 2건 ( 보완2 )

○ 참석자 : 총5명

- 위원장 : 건축기획과장

- 참석위원 : 김수현, 송철의, 이유경, 이선경, 이민선

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	구로세무서 신축 (구로세무서)	고척동 102-1 (3,300㎡)	공공업무시설	-용적률 : 194.14% -연면적 : 6,406.58㎡ -층수 : 지상7/지하2	조건부의결	보완 ('22-3차)
2	서울애니메이션센터 (도시기반시설본부)	예장동 8-145 외 3 (8,473㎡)	운동시설, 노유자시설	-용적률 : 47.85% -연면적 : 15,385.54㎡ -층수 : 지상3/지하4	조건부의결	보완 ('22-4차)

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 3.(수)
사 업 명	구로세무서 신축공사
신청위치	구로구 고척동 102-1
의결번호	(경관)2022-7-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 , 세부적인 사항에 대한 건축법등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. <건축‧경관분야> ○ 북측 입면에도 남측 입면처럼 일부 고밀도 목재패널을 사용하여 따뜻한 이미지를 적용할 것 ○ 구조 등 고려, 그리드 프레임 두께를 줄여 입면상 연속성을 줄 것(권장) ○ 공원과의 시각적 연계성 높이는 방안 검토 - 2층 공원쪽으로 데크 설치계획 검토(권장) ○ 지상2층 대강당 앞 대기홀 확보할 것 - 납세자담당관실 입구 조정, 방송실에서 대강당 비상출구 추가검토(권장) ○ 서고(휴게실)의 문 위치를 변경하여 복도에서 진입 가능토록 수정할 것 - 근무자 편의를 위하여 3,4층 소득세과, 법인세과 등 출입구 추가(권장) ○ 북측 입면 X6X7 부분에 입면 디자인 통일성을 위한 그리드 적용 검토 ○ ELEV홀 쪽으로 계획된 계단실 문 위치를 복도로 변경 가능 여부 검토(권장) - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022. 5. 3.(수)
사 업 명	서울애니메이션센터
신청위치	중구 예장동 8-145 외 3
의결번호	(경관)2022-7-2	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. <건축‧경관분야> ○ 창문의 투명도 변화를 통해 수평으로 분절되는 듯한 이미지를 해소하고 보다 다이나믹한 입면을 구현할 것 ○ 지하1층 주출입구 부분 차폐수목 조정을 통해 시각적 개방감 및 접근성을 확보할 수 있는 방안 검토 ○ 관계 법령 확인하여 수직 루버 두 개 이상 설치 가능여부 판단·적용(권장) ○ 남산과 근접하여 있으니 ‘야생조류 충돌 방지 방안’을 적용할 것(권장) - 야생조류 투명창 충돌 저감 가이드라인 등(서울시, 환경부, 해외) 참조 - 끝 -

서울특별시 건축위원회