문서번호	정수과-21071
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김윤재		김경진	05/10
			代박진기
협조	주무관		양은영
	주무관		代권이삭

자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사 계획

자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사 계획

2022.  05.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사 계획

자양취수장의 조류차단막·오일휀스 철거, 설치 및 이물질 제거공사를 아래와 같이 시행하여 원수수질관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 본부수질65461-629(2022. 12. 13)「조류차단막효과분석 및 관리 계획」

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 자양취수장 조류차단막·오일휀스 철거, 설치 및 이물질제거공사

ㅇ 소요예산 : 금 50,000,000원정(원)

ㅇ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지방계약법 시행령 25조)

ㅇ 공사기간 : 착공일로부터 180일 이내

ㅇ 사업내용

- 조류차단막, 오일휀스 철거,설치

- 취수구 스크린 주변 이물질제거 및 수초제거

- 오일휀스, 조류차단막 구매

- 산출면적 : 철거 및 설치 780m, 이물질제거 20개소 720㎡
오일휀스 및 조류차단막 구매 100m

공종		시설현황	물량산출	작업횟수	합계	비고
오일휀스	구매	1	30m	1회	30m
	설치	1	220m	1회	220m
	철거	1	220m	1회	220m
조류차단막	구매	1	2m	1회	2m
	설치	1	170m	1회	170m
	철거	1	170m	1회	170m
이물질 제거	스크린이물질 제거	10개소	10개소	2회	20개소
	수초제거	1	48×15	1회	720㎡

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비(취수구 유지관리)

(단위 : 천원)

합계	공사원가				기 타 (일반관리비, 이윤, 부가세 등)
	재료비	노무비	경 비	간접공사비
50,000	1,009	23,478	1,575	9,591	14,347

□ 기대효과

ㅇ 조류와 유류 또는 기타 이물질 등이 취수구에 유입되는 것을 방지하고, 장마철 전, 후 조류차단막과 오일휀스 유실을 방지하며 취수구 이물질을 제거하여 더 나은 수질관리를 기대할 수 있음.

붙임 : 1. 설계내역서 1부.
2. 공사설명서 1부.
3. 공사시방서 1부.  끝.