【별지 제1호서식】

공사계약심사 재요청서(취수장 염소투입설비 세관 및 보수공사)

시 행	원수관리과-20478
시행일자	2022.05.10
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장 (안전조사과장)
접수번호
접수일자
공개구분	부분공개(5)

주무관		원수관리과장				결재
정정재		05/10
		代김종필
협 조

공 사 명		취수장 염소투입설비 세관 및 보수공사				요 청 기 관			강북아리수정수센터
공사위치		강북통합취수장 염소저장실
공사기간		착공일로부터 80일간				입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2022. 5.
공사금액		․ 총공사비:125,840천원 - 도 급 비:125,840 천원 - 관 급 비: 천원 - 이 설 비: 천원				․ 금회공사비:125,840천원 - 도 급 비 : 125,840 천원 - 관 급 비: 천원 - 이 설 비: 천원
예산내역		세부사업명			예산과목			예산액(천원)
		염소설비 유지관리			수선유지비			130,000
설 계 자		․ 상 호 : (주)동방수기 ․ 대 표 자 : 김태호 ․ 책임기술자 : 황민석 (전화번호 : 02-423-3053~5)
발 주 처		․ 담 당 자 정정재 (전화번호 : 02-3146-5234)
특정기술 선정심사 대상 여부					선정심사 여부		☐ 심사			■ 미심사
☐ 대상			■ 비대상		선정기술명
건설업 종 류	☐ 종합건설업			■ 전문건설업
	주공정	☐ 토목		☐ 준설 ☐ 토공사	☐ 시설물유지관리, ☐ 도장 ☐ 포장 ☐ 상하수도설비 ☐ 기타		☐ 비계 ☐ 구조물해체 ☐ 보링그라우팅 ☐ 수중공사		☐ 석공사 ☐ 철근 콘크리트		☐ 전기 ■ 기계 ☐ 소방 ☐ 통신
		☐ 건축
		☐ 조경
		☐ 산업설비
◦ 공사개요 - 염소설비 세관 작업: 기화기, 투입기, 진공조절기, 필터 - 염소투입 다중화시스템 도입 진공배관 신설 : PVC, PE 배관 - 장기사용 설비 부속품 교체 외 안전장비 구매 등 기타
◦ 첨부서류 1. 방침서 1부. 2. 공사 시방서 1부. 3. 설계도서(도면 및 견적서 포함) 1부. 4. 발주부서 체크리스트 1부.

	발신명의

공사 원가계산서
구 분 비 목			금 액(원)	구 성 비(%)	비 고
순공사원가	재료비	직접재료비	57,731,542
		간접재료비
		작업설․부산물등(△)
		소 계	57,731,542	45.88
	노무비	직접노무비	29,639,674
		간접노무비	3,853,157		직접노무비 x 13%
		소 계	33,492,831	26.62
	경비	전 력 비
		수도광열비
		운 반 비
		기계경비
		특허권원사용료
		기 술 료(산출경비)	307,453
		산재보험료	1,239,234		노무비*3.7%
		고용보험료	338,277		노무비*1.01%
		건강보험료	1,035,906		직접노무비*3.495%
		연금보험료	1,333,785		직접노무비*4.5%
		노인장기요양보험	127,105		건강보험료*12.27%
		복리후생비
		보 관 비
		외주가공비
		산업안전보건관리비	1,616,367		재료비+직접노무비*1.85
		소모품비
		여비․교통비․통신비
		세금과공과
		폐기물처리비
		도서인쇄비
		지급수수료
		환경보전비
		보 상 비
		안전점검비
		근로자퇴직공제부금비	681,712		직접노무비*2.3%
		기타법정경비	5,291,013		(재료비+노무비) x 5.8%
		소 계	11,970,852	9.51
순 원 가			103,195,225
일반관리비(순원가×6.0%)			6,191,713	4.92	(재료비+노무비+경비) x 6.0%
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×15%]			5,066,187	4.03	(노무비+경비+일반관리비) x 15%
총 원 가			114,400,000	91	고재처리비 : -53,125원
부 가 가 치 세			11,440,000	9
총 사 업 비			125,840,000	100

끝.