문서번호	도로관리과-22835
결재일자	2022. 5. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	포장조사평가팀장	도로관리과장
김태우	백종은	05/11
		이정화

2022년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD) 검사 및 교정 시행계획

2022년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD)

검사 및 교정 시행계획

2022.  05. 11. (수)

안 전 총 괄 실

(도로관리과)

2022년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD)

검사 및 교정 시행계획

도로관리과장 : 이정화☎2133-8150 포장조사평가팀장 : 백종은☎8136 담당 : 김태우☎8137

서울시 아스팔트포장 설계 및 도로파손 원인분석에 활용하고 있는 도로포장 하부상태 조사장비(FWD)에 대하여 장비의 정밀도 유지 및 신뢰성 확보를 위한 검·교정을 수행하고자 함

Ⅰ		검·교정 현황

장비명	제작회사	교정기관	계약금액 (천원)	검·교정 일자	교정분야
FWD	KUAB (스웨덴)	광성지엠㈜	*****	’16.03.	센서 정밀성 검사/교정 하중, 힘 시험장치 검사, 유압브레이크 및 필터 교체, 구동부 구리스 주입
		광성지엠㈜	******	’17.06.	센서 정밀성 검사/교정 하중, 힘 시험장치 검사, 하부보호판 고정체인 교체, 데이터케이블 교체
		광성지엠㈜	******	’18.06.	센서 정밀성 검사/교정 하중, 힘 시험장치 검사, 타이어교체, 거리측정장치 보정
		보민 글로벌㈜	******	’19.06.	센서 정밀성 검사/교정 하중, 힘 시험장치 검사, 수동스위치 및 온도센서 수리, 브레이크 작동 체인 교체
		보민 글로벌㈜	******	’21.10.	센서 정밀성 검사/교정 하중, 힘 시험장치 검사, 거리측정장치 보정
※ ’20년 코로나19로 인해 외국기술자 입국이 어려워 검⋅교정 자체 수행

Ⅱ		장비사용 계획

□ 대상장비

ㅇ 도로포장 하부상태 조사장비(FWD; Falling Weight Deflectometer)

- 도입시기 : 2013. 1.

- 구매금액 : 283백만원

- 제 작 사 : KUAB(스웨덴)

- 조사목적 : 포장층 및 포장하부(노상층) 지지력 조사

- 조사항목 : 표면처짐량, 층별 탄성계수

□ 조사계획 : 약 46개소

ㅇ 서울형 유지보수 포장설계 : 약 40개소

- SPI 4미만, 서울형 보수공법 결정체계 10cm 초과 구간

※ ’22년 버스전용차로 19개소, 일반차로 16개소 설계 예정

- 사업소 및 구청 등 아스팔트포장 설계 요청구간 약 5개소

ㅇ 프리캐스트 추적조사 : 약 6개소

- 프리캐스트 콘크리트포장 설치구간 하중 전달률 시험

※ 하중전달률 : 프리캐스트 콘크리트 연결부 상태평가

Ⅲ		추 진 내 용

□ 검·교정 개요

ㅇ 과 업 명 : 2022년 도로포장 하부상태 조사장비(FWD) 검사 및 교정

ㅇ 검·교정 업체 : 보민글로벌(주)    ※ 해당물품 공급업체

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제4호 바목(해당물품을 제조⋅공급한 자가 직접 그 물품을 설치⋅조립 또는 정비하는 경우)

ㅇ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 및 제30조 제1항,「수의계약 제도개선(재무과-29352호, ’20.6.1.)」에 의한 추정가격 20백만원 이하 용역

ㅇ 소요예산 : ********

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로포장 품질향상, 일반운영비, 공공운영비

ㅇ 검·교정 절차

검·교정 협의		검·교정 계약		검·교정 실시			교정성적서 발급			교정대가 지급
교정단가 등		수의계약				장비상태 확인				준공검사

ㅇ 검·교정 기간 : 2022.6. ~ 2022.7.

※ 해당물품 제조사(KUAB, 스웨덴)의 해외기술자가 직접 검교정을 수행하므로 일정 변경 가능

□ 검·교정 세부내역

연 번	분 야	품 명	수량	단위	산출가격(원)
1	센서 점검 및 교정	거리측정 및 교정	1	식	*******
		표면온도 측정 및 교정	1	식	*******
		대기온도 측정 및 교정	1	식	*******
		하중센서 정밀도 검증 및 교정	1	식	*********
		처짐센서 정밀도 검증 및 교정	1	식	*********
2	국외출장비	체제비, 숙박비, 항공료(왕복) 등	1	식	*********
공 급 가 액					**********
부 가 세					*********
만원단위 절사					*******
합 계					**********

Ⅳ		행 정 사 항

□ 교정이 불가한 부품은 수리 및 교체

ㅇ 수리 진행 시 추가 비용은 별도 지출

붙임 : 1. 과업내용서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 1부.