문서번호	도로보수과-21849
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
황태선		최완	05/13
			代최완
협조

『중대시민재해예방을 위한』

우기대비 도로사면(옹벽) 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 05.

북부도로사업소

(도로보수과)

『중대시민재해예방을 위한』

우기대비 도로사면(옹벽) 추진계획

중대시민재해예방을 위한 우기(호우,태풍 등)대비 도로사면(옹벽)7개소안전점검을 실시하고 안전사고를 사전에 예방하고자 함

		추진 근거

❍ 우기대비 급경사지 안전관리 추진계획 알림

[도로관리과-22921호,(2022.05.13.)

❍ 우기대비 급경사지 안전관리대책 추진계획 통보

[행안부 재난경감과-1880호,(2022.5.6)]

❍ 『급경사지 재해예방에 관한 법률』제5조(급경사지에 대한 안전점검)및 제15조(붕괴위험지역의 안전확보)

		현 황

연번	위 치	규 모(제원)		안전 등급	종 별
		연 장(m)	높 이(m)
1	도봉구 방학동 520-1	62	4	A	법정 외
2	강북구 미아동 1-20	73.3	0.5~2.5	A	법정 외
3	강북구 미아동 703-34	69.3	2.2~2.7	B	법정 외
4	강북구 수유동 468-43	101.6	1.3~4.0	A	법정 외
5	강북구 수유동 486-739 (시내방향)	204	0.7~7.4	A	법정 외
6	강북구 수유동 486-739 (시외방향)	220	0.7~7.4	A	법정 외
7	노원구 월계동 668-1	306	8	A	2종

		추진 계획

□ 점검개요

○ 점검대상 : 도로사면(옹벽) 7개소

○ 기    간 : *************************************

○ 점검방법

- 각 도로사면(옹벽)담당 점검반 운영하여 점검 시행

- ****** 활용하여 우기대비 합동점검 시행

**************************

□ 중점 점검사항

○  옹벽구조의 인장균열, 침하 및 배부름 발생 여부

○  옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

○  배수시설 관련, 지표수의 비탈면 유입(누수 등)

○  기타 안전사고 위험요인(주변시설 등)

		행정 사항

*****************************************

*****************************************

*****************************************

안전점검결과 시스템 입력(FMS, NDMS)

붙임  1. 도로옹벽 현황 1부.

2. 도로옹벽 담당자 현황 1부.  끝.