	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 재난 복구 지원 소화전 변동내역 및 사용 시 주의사항 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제16조의2 「소방지원활동」, 제28조「소방용수시설 또는 비상소화장치의 사용금지 등」

나. 재난대응과-23550(2016.11.10.)호 「소방용수시설(소화전) 사용승인의 기준에 관한 지침 알림」

다. 재난대응과-4728(2022.3.3.)호 「소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

라. 생활환경과-21719(2022.4.27.)호 「재난 복구를 위한 도로청소용 옥외소화전 사용 협조요청」

2. 기상(폭염) 특보 및 대기오염 예·경보 등 발령 시 소화전 사용은 「소화전 사용승인

지침」에 의거 사용이 가능합니다만, 일부 자치구에서 사전협의 되지 않은 소화전을

사용하고 고장 및 민원을 유발시킨 사례가 있어 소방용수시설의 원활한 유지·관리에

어려움을 겪고 있습니다.

<대표적 사례>

▷ 소화전 사용 후 제수변, 몸체 등을 제대로 잠그지 않아 누수로 인한 민원 발생

▷ 지상식 소화전 캡 분실 및 캡 와이어 훼손

▷ 민간인이 무단으로 소화전을 사용하고 있다고 119 또는 소방서에 신고

2. 이에 주의사항을 알려드리오니 소방용수가 본래 목적에 맞게 화재현장에서 적시 공급

되어 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

***************************************************

* *	* *	* *	* *	* *	***	***	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	***	* *	* *	* *
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

*************************************************

3. 주의사항

가. 사전에 협의된 소화전만 사용하며 사용일시, 사용량, 고장 발생현황 등을 자치구

담당부서에서 관할 소방관서에 통보  ※ 협의 외 소화전 사용 엄금(소방기본법 제28조 참조)

나. 급격한 밸브 개폐를 피하여 서서히 조작

다. 밸브 개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 인근 주민 민원발생 방지

- 몸통 소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

붙임  1. 재난 복구 지원 소화전(2022.5월 기준) 1부.

2. 소방기본법 관련 조문 1부.

3. 소방용수시설 사용승인의 기준에 관한 지침 1부.

4. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서 울 특 별 시 장 (생활환경과장), 서소1-25(25개 소방서 재난관리과)
담당자	신준희		재난대응과장	05/18
代고재흥
협조자
시행	재난대응과-24297	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	부분공개(5)