문서번호	행정지원과-23945
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
김태형	최성호	홍기관		05/24
				박병성
협 조
	요금과장		代이광주
	현장민원과장		문병희
	급수운영과장		고신석
	시설관리과장		조임남

2022년 여름철 아리수 수질관리 계획

2022. 5. 24.(화)

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목    차

Ⅰ	개요	1
Ⅱ	세부추진계획	2
	폭염・호우 대비 시설물 점검	2
	잔류염소 관리	2
	노후 공동주택 수질검사	3
	수질사고 발생 시 신속 대응체계 운영	4
Ⅲ	행정사항	6

2022년 여름철 아리수 수질관리 계획

여름철 폭염·풍수해 등 기상 변화 대비 시설물 안전점검 및 공급계통 잔류염소 모니터링을 강화하여 건강하고 깨끗한 수돗물 공급에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거: 2022년 여름철 수질관리 대책(수질과-21399, 2022.5.10.)

□ 2022년 여름철(6~8월) 수질 전망

ㅇ 기온은 평년(23.4~24.0℃)보다  높을 확률이 50% 이상이고 강수량은 평년(622.7~790.5mm)과 비슷하겠으나, 6월에는 이동성 고기압의 영향으로 고온현상이 나타날 때가 있겠으며, 고온 건조한 날씨 지속 시 조류발생 증가

ㅇ 여름철 장마와 우리나라에 직접 영향을 주는 태풍 발생, 대기불안에

따른 집중호수 등으로 고탁도 원수 유입이 예상됨

□ 수질관리 목표

항 목	수질기준	수질관리 목표
		평상시	우기, 가뭄시
**********	******	*********	******
**	*******	*******	******
********** *********	****** ******** ************	*******	****** ******** ************

□ 추진기간: 2022. 6. 1.~10. 31.(5개월간)

Ⅱ		세부 추진계획

1		폭염·호우 대비 시설물 점검 실시

□ 점검대상

ㅇ 수질자동측정기-********

ㅇ 염소분산투입시설-******

□ 점검기간: 2022. 6. 1.~6. 30.

□ 추진내용

ㅇ 수질자동측정기 안전 점검

- 고장 및 이상가동 여부, 실리카겔 등 소모품 확보

- 직사광선·강수 노출예방, 환기팬 등 냉각장치 가동 여부

- 전원·전기선 피복상태, 측정기 유출수 원활한 배수 확인

ㅇ 염소분산투입시설 안전 점검

- 노량진·낙성대 배수지 소금 운반용 호이스트 점검

- 전기결선·피복 상태, 각종 센서 작동 여부, 펌프 이상소음 발생 여부

- 이음부 누수 여부, 설비주변 청결상태, 에어컨 정상 작동 여부 등

2		잔류염소 관리

□ 잔류염소 모니터링

측정방법	개소	대상	측정주기
수질자동측정기	**	배수지, 올림터, 급수관	실시간
현장측정	**	관말 지점 수도꼭지	6~9월(2회/1주) 10월(1회/1주)

□ 측정결과 분석 및 조치

ㅇ 잔류염소 미달 우려 배수지는 시설물 관리부서와 운영방법 협의 조치

ㅇ 관말 잔류염소 모니터링 결과 염소분산 투입농도 조정에 피드백

ㅇ 정수센터 및 관련 수계 수도사업소와 협의하여 잔류염소 농도 조정

□ 수질자동감시시스템과 연계하여 차염 투입농도 탄력적 적용

구분	운영지점	기준	대응조치
예비경보	·노량진배수지 ·낙성대배수지 ·금천배수지	****************	·차염 투입 농도 조정 (0.08~0.25mg/L) ·정수센터 염소유입량 조정 요청
경보	·전체 감시지점	****************

3		노후 공동주택 수질검사

□ 검사대상

ㅇ 500세대 이상 및 준공 20년 경과 공동주택 28개 단지

□ 검사항목

ㅇ 5항목(탁도, 잔류염소, 수소이온농도, 철, 구리)

ㅇ 수질기준 초과 시 7항목 추가 검사

- 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소)

□ 점검기간: 2022. 7. 1.~9. 30.

□ 검사방법

ㅇ 대상 아파트를 직접 방문하여 수질검사 실시

ㅇ 저수도 또는 세대 수도꼭지에서 채수

□ 검사결과 조치

ㅇ 수질기준 적합 시 수질검사 결과서 배부 및 결과 설명

ㅇ 잔류염소 관리기준 미달 시

- 미생물 항목 추가 검사

- 저수조 체류시간 단축(수위조절) 등 적정 잔류염소 유지 방안 안내

ㅇ 수질기준 부적합

- 수질개선 사항 안내(관리사무소, 입주자대표회의)

- 개선 시까지 지속적 관리(부적합 관리카드 작성)

4		수질사고 발생 시 신속 대응체계 운영

□ 공급계통 수질사고 발생 시

ㅇ『상수도 공급계통 수질민원』대응 매뉴얼(안전총괄과-2103호, 2020.2.21.) 및

「현장 수질분석반」운영계획(수질과-10527호, 2019.10.28) 등에 따라 조치

ㅇ 수질사고 시 비상상황실 구성·운영

								****
								****
												******			***
															******
		*******				*******					*******					*******
팀장		******				******* ******					******					****
팀원		********* ***** ***** ********				********* ***** * *****					********* *****					********* *** * ***

*****************************

ㅇ 수질사고 시 주요 임무

- 수질검사 실시 및 분석 총괄

- 수질검사 결과에 따른 민원발생 원인

- 필요 시 수질분서차량(물여구원) 지원 요청

- 수질검사 결과(24시간 경과 시), 단수안내문 등 게시

ㅇ 수질분석팀 근무조 편성 및 운영

총괄	1조	2조	3조
********	********	********	********
	********	********	********

****************************

□ 수돗물 소형생물(유충) 발생 시

ㅇ『상수도 소형생물(유충) 대응 매뉴얼 개정』(행정지원과-20018호, 2022.3.21.)에        따라 조치

ㅇ 대응체계(비상상황실 구성)

					****
					**
*******				*******						*******							*******
******				******						****** ******							****
**** *********				**** *****						**** ***************							**** ***
***** ********
				*********

ㅇ 반별 주요 임무

구 성	주 요 임 무
상황실장	·상황실 업무 총괄
수질관리반	·비상상황실 운영에 관한 사항 ·소형생물(유충) 대응 종합대책 수립 ·배수지 수질관리(배수지 유출입수 거름망 설치 및 상시 모니터링) ·민원 대응체계 정비(민원 대응 매뉴얼 숙지 및 유충도감 배포 및 교육) ·소형생물(유충) 민원 대응 (자체조사반 및 정밀 역학조사반 운영)
현장조사반	·수도배관 및 배수구 내시경 조사 ·소형생물(유충) 발생지역 인근수계 조사(수계 및 공급 배수지 등)
긴급복구반	·배수지 위생관리 및 방안 수립 ·배수지 방충망 등 시설보완 및 저수조 조사(청소) ·급수차 및 비상급수대, 급수탑 관리 ·수계전환 및 수도사업소 시설관련 전반 업무 ·비상급수용 병물아리수 및 비상급수팩 확보 지원
민원대책반	·비상상황 홍보 및 민원 응대, 대체인력 지원 ·신속한 대처를 위한 비상근무인원 사전 편성 및 인력지원 등
민간(해충)전문가	·정밀역학조사 참여(날벌레 및 소형생물(유충) 서식환경 조사, 자문 등)

Ⅲ		행정사항

□ 여름철 수질자동측정기 점검결과 본부 보고: 2022. 7.예정

□ 노후 공동주택 수질 검사결과 본부 보고: 2022. 10. 10.까지

붙임  1. 노후 공동주택 수질검사 대상 1부.

2. 수질사고 발생 보고 서식 1부.  끝.