문서번호	급수운영과-24286
결재일자	2022. 5. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서은교	최용진	05/30
		이승완
협 조

2022년 상반기 누수 취약지역 집중 탐지계획

2022.  5.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 상반기 누수 취약지역 집중 탐지계획

『2022년 유수율 향상 추진사업 평가 계획』에 따라 누수 취약지역에 대한 상반기 집중 탐지계획을 수립하여 본부 평가에 대비하고 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림

1		관련근거

□ 2022년 상수도관 누수탐지 추진계획(본부 누수방지과-12167, '21.12.31)

□ 2022년 유수율 향상 추진사업 평가계획(본부 누수대응과-21785, '22.5.24)

□ 경영실적평가 점수(2점) ⇒ (1점): 경영평가 매뉴얼로 평가 운영

○ 평가기준: 누수탐지 실적 및 기간제 노동자 관리

구 분	평 가 방 법	비 고
평가배점 (세부항목)	7점
	- 누수탐지 실적 : 6.0점 ‧목표 달성 사업소 6.0점, 목표 미달시 순차적으로 0.2점씩 차감
	- 기간제 근로자 관리 : 1.0점 ‧기간제 근로자 출퇴근 관리 및 교육 실시 0.75점 ‧내구년한 경과 장비 불용처리 및 장비관리 상태 0.25점
가점사항	- 목표 초과 달성율에 따라 0.1점씩 가점 ‧110~119% : 0.1점 ‧120~129% : 0.2점 ‧130% 이상 : 0.3점
감점사항	- 누수 취약지역 관리계획 수립 및 결과보고 미실시 0.2점(상,하) 점검결과 탐지실적이 보고내용보다 적을시 건당 0.1점 탐지실적 월보 보고 기일 미준수시 건당 0.5점

2		누수 취약관로 현황

□ 최근 3년간 3회 이상 누수다발관로 : 16개소

○ 부설 연도별 현황

구 분	계	’90년 이전	’91~’95년	’96~’00년	’01 ~‘05년	’06년 ~	비 고
건 수	16	6	5	1	4	0

○ 구경별 현황

구 분	계	50㎜이하	80㎜	100㎜	150㎜	200㎜	300㎜ 이상	비 고
건 수	16	5	5	3	1	1	1

○ 재질별 현황

구 분	계	DCIP	CIP	SSP	SP	PE	비 고
건 수	16	7	2	6	1	-

□ 대형 공사장 현황 : 5개소

○ 관노출별 현황

연번	관노출여부	공사명	위 치	관 종	관 경	연 장	비 고
1	노출관로	동북선 도시철도 민간투자사업	3공구 내 113정거장 환기구	송수관 DCIP	400 ~600	37
2	노출관로	동북선 도시철도 민간투자사업	4공구 내 차량기지	송수관 DCIP	600	15
3	노출관로	노원 외 1역 승강편의시설 설치	중계역 6번 출구	송수관 SP	700	6
4	미노출관로	미아제3구역 재개발	미아동 791번지 일대	지역관리 강화 및 집중탐지
5	미노출관로	월계동 487-17 외 124 주택재건축 정비사업	월계동 487-17 일대	지역관리 강화 및 집중탐지

□ 지하철역 주변 누수 취약관로 : 21개소, 9.8km

3		탐지계획

□ 추진대상 : 누수 취약관로 총 42개소

□ 추진기간 : '22.5.30.~6.30(2022년 상반기)

□ 추진방법

○ 사업소 전문 탐지반 운영(다점형 탐지)

- 구성 : 2개조 4명

․ 노원・도봉(창동,도봉동) : 이상진, 김동현

․ 강북・도봉(방학,쌍문동) : 홍기의, 한기배

- 다점형 탐지 실시로 정밀한 누수 판단 시행

- 누수징후 적발 건에 대해 정밀 탐사 실시

○ 기간제 노동자 활용 누수탐지 실시(음청탐지)

- 구성 : 2개조 4명

- 소블록별 누수 취약지역 집중 탐지 실시

- 80㎜~350㎜이하 누수 다발관 탐지 실시

4		행정사항

○ 누수 적출 즉시 누수 복구반 의뢰하여 신속한 복구 조치

○ 누수탐지 추진실적 보고 : 월 단위 (익월 7일까지)

붙임 : 1) 최근 3년간 3회 이상 누수다발관로 현황 1부

2) 지하철역 주변(소블록) 현황 1부.

3) 대형 공사장 현황 1부. 끝.