심장충격기 점검표				결재	담당자				진압2대장
홍은119안전센터-20938					정성두				대결 06/02
									손태제
점 검 일 시	2022년 6월 2일		소방서/부서명	서대문소방서/홍은119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL X-series		제조년일	2018.12.
제품시리얼번호	AR19K044292		차랑번호 (설치장소)	998더1329 (구급차량 내)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			v
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			v				유효기간 : 2023.08.28
- 1개이상의 여분 패드가 있음			v				유효기간 : 2024.02.12.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			v
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			v
- 심장충격 패들 케이블			v
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			v
4. 배터리
- 완충되어 있음			v
- 완충된 여분 배터리 있음			v
5. 일회용품
- 심전도용 전극			v
- 기록용지			v
- 패들인 경우 전극용 젤리			v
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			v
- 심장충격 기능 이상 없음			v
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			v
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			v				( 15 ) 회
점 검 자 계급 소방사 성명 정성두								정성두