문서번호	시설관리과-25434
결재일자	2022. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
오영진	代김선호	06/10
		代홍기관
협 조
	행정지원과장		홍기관
	급수운영과장		代서규석
	행정관리팀장		代정선이
	급수관리팀장		류태현
	시설관리팀장		代조익승
	기전팀장		배승철

중대재해 예방을 위한

'22년 정기 위험성평가 추진 계획

2022.  6.

남부수도사업소

중대재해 예방을 위한‘22년 정기 위험성평가 추진계획

중대재해 예방 및 근로자의 안전한 작업환경 조성을 위한‘22년 정기 위험성평가 추진계획을 보고드림

1		추진근거

○ 위험성 평가의 실시(산업안전보건법 제36조)

○ 위험성 평가 절차 마련(중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호)

2		`21년 위험성평가 추진결과 및 조치현황

□ 개 요

○ 기  간 : `2021년 11월 ~ 12월

○ 점검자 : 용역 및 자체점검(20명)

****************************************

*************************

○ 대상 시설물 : 43개소

- 위험성 평가 용역 대상 : 노량진 배수지 외 5개소

- 자체 위험성 평가 대상 : 상도 배수지 외 36개소

○ 평가 내용 : 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 의한 위험성 평가

- 점검 통로 등의 안전 관리 실태

- 작업장 내 기전시설 안전 관리 실태

□ 위험성 평가 결과 점검사항 및 조치 현황

(단위 : 건)

구 분	점검사항	조치대상 (8점이상)	조치완료
계	585	189	144
용역사 위험성 평가	210	84	61
자체 위험성 평가	375	105	83

3		위험성 평가의 문제점 및 개선사항

□ 위험성 평가 방법 및 문제점

○ 위험성 평가 방법

위험성 평가 점수 = 중대성(강도)  ×  가능성(빈도)

- 중대성(강도) : 사고 시의 위험강도

구 분		중대성	기 준
최대	사망	4	사망 또는 영구적 근로불능으로 연결되는 부상·질병(업무복귀불가능),장애가 남는 부상·질병
대	장해발생	3	휴가를 수반하는 중대한 부상 또는 질병 (일정시점에서는 업무에 복귀 가능(완치가능))
중	병원치료	2	응급조치 이상의 치료가 필요하지만 휴업이 수반되지 않는 부상 또는 질병
소	비치료	1	아차사고로 인한 인적손실이 없는 경우 (업무에 전혀 지장이 없음)

- 가능성(빈도) : 피해가 발생할 가능 정도

구분		가능성	기준
최상	매우높음	5	피해가 발생할 가능성이 매우 높음
상	높음	4	피해가 발생할 가능성이 높음
중	보통	3	부주의 하면 피해가 발생할 가능성이 있음
하	낮음	2	피해가 발생할 가능성이 낮음
최하	매우낮음	1	피해가 발생할 가능성이 없음

○ 평가의 문제점

- 중대성(위험의 강도)은 전문 컨설팅 기관의 평가 반영이 타당하나,

- 가능성(발생의 빈도)은 전문 컨설팅 기관의 평가보다 현장 순찰반의 방문 빈도 반영이 필요함.

□ 개선 사항

○ 현장 순찰반의 점검빈도(가능성) 반영에 따른 위험성 평가 점수 수정요청(수정 내역 : 붙임 3 참고)

○ 향후 위험성 평가의 가능성 점수는 순찰반과 협의

○「'22년 위험성 평가」계획 수립 시에 기시행 사항 반영

4		추진방향 및 추진계획

1 )		추진방향

○ 스마트 표준안 활용하여 자체 위험성평가 시행 역량 강화

○ 현장 방문 컨설팅 시행과 병행하여 효율적 추진 기반 마련

○ 각 업무(작업) 담당자 참여 확대로 위험성평가 사각지대 해소

○ '21년 위험성평가 지적사항에 대한 조치와 '22년 위험성평가를 연계하여 시행

2 )		추진계획

□ 평가주체 : 각 업무(작업) 담당자 및 안전보건관리책임자

○  안전관리팀(주관), 각 부서 시설물·업무 담당자

○  청사관리담당(협조)

□ 평가시기 : '22. 4. 12. ~ 6. 15.('21년 위험성평가와 연계작업)

□ 평가대상 : 주로 작업을 대상으로 하되 설비 등을 포함

○  상수도 시설물(청사, 배수지, 아리수올림터, 증압장 등)

- 근로자의 작업 등에 관계되는 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생이 합리적으로 예견 가능한 것은 모두 위험성평가 대상

□ 평가방법 : 자체(표준안 활용) + 외부 전문업체(부분적 필요시)

- 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여에 의한 위험성평가

- 안전·보건관리자가 현장 방문하여 위험성평가 및 컨설팅시행

4		향후계획

○ '21년 위험성평가 지적사항 조치 및 '22년 위험성평가추진	:‘22. 4. 12. ~ 6. 15.

○ '22년도 위험성평가 결과 보고	:‘22. 6. 15.

○ 개선 필요사항 익년도 예산 반영	:‘22. 6월 중

5		행정사항

○ 위험성평가 시행 결과 즉시 조치 어려운 사항은 익년도 예산에 반영 조치 및 개선

붙임 : 1. 아리수 위험성평가 스마트 표준안

2. 2021년 초기위험성평가 지적사항 조치결과 각 1부.

3.‘21년도 위험성평가(용역) 결과 수정요청 내역 1부. 끝.