문서번호	미디어콘텐츠산업과-22470
결재일자	2022. 6. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		애니산업지원팀장	미디어콘텐츠산업과장
박춘복		김성미	전결 06/13
			은용경
협조

「(구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지」

여름철(풍수해)대비 안전점검 계획

2022.  6.

경 제 정 책 실

(미디어콘텐츠산업과)

「(구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지」

여름철(풍수해)대비 안전점검 계획

'22년도 여름철 태풍 · 호우 등 풍수해 대비를 위한 (구)서울애니메이션센터 재건축 사업부지(및 주변시설)에 대한 안전점검을 실시하여 사전 재난 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점검개요

ㅇ 점검일자 : '22. 6. 16(목)

ㅇ 점검대상 시설 : 서울애니메이션센터 재건축 사업부지 가설울타리 등

※ '19년도 기존 건축물 철거완료 후 나대지 상태로, 현재, 가설울타리 존치 중

〈 가설울타리 설치 현황 〉

▶ 남측 리라초 구간 : H파일방식, RPP방음판(H : 8m,  L : 64m)

▶ 나머지 구간      : 강관비계방식, RPP방음판(H : 2.4m, L : 170m)

ㅇ 점검조 편성(※ 관계전문가 합동점검 실시)

- 미디어콘텐츠산업과 : 담당주무관

- 외부 관계전문가(1인)

****************************************************

- 가설울타리 유지관리업체 *****************

***********************************************************************************************

Ⅱ		점검방법 및 내용

ㅇ 점검방법

- '붙임 안전점검표'에 의한 외부 관계전문가 합동점검 실시(육안점검)

ㅇ 주요 점검내용(※ 붙임 ‘안전점검표’ 내용 참조)

- 사업부지내 가설울타리 및 주변시설 안전상태 등 점검

① (가설울타리)가설방음판(RPP) 파손 · 이격 · 탈락 · 기울어짐 등 변형 유무 및

지주(강관/H빔) · 수직재 · 수평재 및 가새 등 이상 유무

② (석축, 옹벽)파손 · 균열 · 누수 및 침하 · 기울어짐 · 배부름 등 변형 여부

③ (주변 시설)인근 보도 침하 · 파손 및 지반 유실 여부

④ 기타 재해예방 요소 사전 점검 등

Ⅲ		점검결과 조치계획

ㅇ (경미한 사항)시정 가능사항은 즉시 현장 조치

ㅇ (보수 · 보강 대상)수리 · 보강 등이 시급한 사항 중, 즉시 처리가 불가능한 내용은

예산 범위내 별도 조치계획 마련   ※ '22. 11월 본 공사 착공 예정(도기본)

Ⅳ		행정사항

ㅇ 소요예산 **********

- 산출근거(외부전문가) :「엔지니어링 기술부문별 기술자 노임단가」의 건설분야    기술사 기준하여 예산범위 내 지급

************************************************

- 지출방법 : 개인별 은행계좌 입금

- 예산과목 : 경제정책실 미디어콘텐츠산업과, 창의적인 미디어 콘텐츠환경 구축,

문화콘텐츠산업 육성지원, 서울애니메이션센터 재건축, 시설비및

부대비, 사무관리비

*************************************************

********************************

붙임 1. 안전 점검표(양식).

2. 가설울타리 설치현황 등.  끝