문서번호	소방행정과-23208
결재일자	2022. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박재우	곽민규	김지수		06/16
				김경근
협 조	재난관리과장		김창덕
	현장대응단장		강기홍

- 효율적인 소방 활동을 위한 - 소방차량 (재)배치 계획

2022. 6.

서대문소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

효율적인 소방 활동을 위한 「소방차량 (재)배치 계획」

홍은119안전센터 관내 고지대와 내부순환도로 및 홍지문터널 내 소방용수가 미설치되어 있으나 물탱크차 미 배치로 이를 개선하고, 효율적인 소방 활동을 위한 "소방차량 (재)배치 계획"임

Ⅰ		관련근거

○ 소방력 기준에 관한 규칙 "[별표 3] 소방기관에 두는 소방자동차 등의 배치기준"

○ 재난관리과-20393(2022.4.6.)호 "출동차량 재배치를 위한 관계자 회의개최 결과 알림"

○ 소방행정과-20874(2022.4.14.)호 "효율적인 소방 활동을 위한 「소방차량 (재)배치 요청」

Ⅱ		추진배경

○ 홍은119안전센터 관내 소방용수시설 설치가 불가한 내부순환로(홍지문•정릉터널

포함) 및 고지대 지리적 여건으로 화재 발생 시 신속한 용수 보수를 위해 물탱크차가 반드시 필요함

구 분	펌프차	탱크차	화학차	조연차	굴절차	고가차	총 계
현장대응단	1	1	1	0	1	1	5
북가좌안전센터	1	1	0	0	0	0	2
홍은안전센터	1	0	0	1	0	0	2
북아현안전센터	1	1	0	0	0	0	2
총 계	4	3	1	1	1	1	11

○ 본부에 문의한 바, 타 소방서 및 관내 119안전센터에서도 물탱크차 수요도가

높아 관리전환(사용전환) 어려운 실정

Ⅲ		추진계획

1. (재)배치 일정: 2022. 6. 27.(월)

※ 차량 조작법 교육 및 차량동태관리시스템 차량 편성 변경 후 배치

2. (재)배치 차량

기존	현장대응단	홍은안전센터	⇒	변경	현장대응단	홍은안전센터
	화학차(14호) 998더1339	조연차(17호) 98가7031			조연차(17호) 98가7031	화학차(14호) 998더1339

3. 차량제원

가. 화학차(14호, 998더1339)

	• 제작사: (차체) 현대, (특장) 에프원텍 • 등록일자: 2017. 9. 22. / 승차인원: 5명(더블캡) • 차체: (전장)7,430×(전폭)2,400×(전고)2,870mm [5t] • 물탱크용량: 2,600ℓ / *홈탱크용량: 400ℓ • 연료탱크용량: 250ℓ(경유) / 펌프형식: A-1 *홈탱크용량: 친환경포 3%(200ℓ), 친환경포 1%(200ℓ) ※ 친환경포(1%) → CAFS

나. 조연차(17호, 98가7031)

	• 제작사: (차체) 현대, (특장) 화이어텍 • 등록일자: 2009. 4. 15. / 승차인원: 2명(싱글캡) • 차체: (전장)7,665×(전폭)2,350×(전고)3,400mm [5t] • 홈탱크용량: 400ℓ(친환경포 3%) ※ 물탱크 없음/ 연료탱크용량: 200ℓ(경유)

※ 조연차: 내용연수 경과에 따른 2022년 하반기 교체 예정(조연차↔조연차)

Ⅳ		향후계획

1. (재)배치 차량 조작법 등 교육 실시

가. 일    정 : 2022. 6. 17.(금) ~ 6. 27.(월)

나. 장    소 : 본서 후정 및 차고

다. 교육차량 : 화학차(14호), 조연차(17호)

라. 교육대상 : (홍은안전센터) 펌프차·조연차 운전원

(현장대응단) 화학차 운전원  ※ 예비요원 포함

마. 교육교관 : 차량안전담당관(차량관리주임), 각 차량(화학차, 조연차) 담당자

2. (서울종합방재센터) 차량 동태 변경 요청  [2022. 6. 24.(금)]

→ 차량동태관리시스템 "물탱크차"로 편성 요청(홍은안전센터에서 탱크차 개념으로 활용)

3. 화학차(14호) 이동 조치에 따른 친환경포(1%) 전량 이동 조치(현장대응단→홍은)

[친환경포소화약제(1%) → 화학차 CAFS 소화약제]

붙임  1. 출동차량 재배치 관련 자체 회의 결과 1부.

2. 소방자동차 관리카드 각 1부.  끝.