문서번호	정수과-21103
결재일자	2022. 6. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김대용		하은경	06/17
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수시설과장			代마동훈
	원수관리과장			이종근
	주무관			김태현

＂상수도사업본부 발족 32년, 수돗물 통수 113년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022.06.16)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                   2022년 6월 16일(목) 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	15명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,안병용,김상명,구민석,손봉진 조성국,이장수,박경훈	최용대 이소원	김경중 김기한 진동범	구학서
야 간	12명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 김 대 용 도보선,이상민,황상호,여동환,오승운	장윤상 김태중	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
강북	구의		뚝도		계						공릉	북악
652,400	166,680		93,700		912,780		639,800			98.1	5.67	7.33		케익량 : 86.16ton 폴리머 : 30kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
27,085		19,316		27,360		2,196		180,810	162,620		147,640		73,100	640,127

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	4.25	7.77	45.9	22.7	0.06	0.24	1.48	-	-	-
정 수	0.06	6.94	-	22.4	-	0.52	-	19	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.96	10.38	1.61	1.66	-	-	0.82	0.81	-	-	-	-	0.96	0.95	0.043		0.500

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:05		김성재			23:06	소순주		소 내			23:07	조상문		23:08		김한진
	05:04		김성재			05:05	조광희					05:06	양규철		05:07		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 당직근무 철저 ○ 신속한 보고체계 유지
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

붙임  1. 정수운영 일지 22.06.16 1부.  끝.