문서번호	시설보수과-22769
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
전휘기		안준수	06/23
			김영철
협조
	주무관		김종성

서소문고가차도 순찰 점검 보고(6/21)

2022. 6.

서부도로사업소

시 설 보 수 과

“서소문고가차도”순찰 점검 결과 보고

□ 시설물개요

개 요	폭(B) : 15m, 연장(L) : 332m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	중구 중림동 406 ~ 순화동 6	2종	D등급	1966년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2022. 6. 21.(화)

○ 점 검 자 : 시설물 담당자

○ 점검위치

- 교량 상부(교면 포장상태, 신축이음 등)

- 교량 하부(교각 코핑부, 슬래브 및 거더 둥)

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	손상물량	조치계획	비고
교량상부	교면 포장 및 차량방호울타리 상태	-	특이사항 없음 (지속관찰)
	신축이음 후타재 파손 및 누수 상태	-	특이사항 없음 (지속관찰)
교량하부	교각 코핑부 전단균열 발생 여부	-	특이사항 없음 (지속관찰)
	**********************	********	****** **
	하부 교각 및 교대 균열, 백태 상태		특이사항 없음 (지속관찰)

******

********************************************************************************************************************************************************************