문서번호	예방과-23211
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	예방팀장	예방과장		소방서장
고헌	박태열	정형철		06/24
				이상일
협 조	행정팀장		윤승백
	장비회계팀장		조육훈

준초고층 건축공사장 현장 안전정보 공유 계획

2022. 6.

도 봉 소 방 서

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

준초고층 건축공사장 현장 안전정보 공유 계획

❖ 준초고층 건축물(공정률 68%) 공사 진행에 따른 현장 안전정보를 공유

하여 민·관 합동 화재예방 및 소방안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 소방행정과-1973(2022.3.3.)호「2022년 주요업무계획」

☞ 3-7 준초고층 건축공사장 화재예방대책

※ (소방시설법 제21조) 고층건축물: 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 건축물

※ (건축법 제2조) 고층건축물: 층수가 30층 이상 높이가 120m 이상인 건축물

※ (건축법 시행령 제2조) 초고층 건축물 : 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물,

준초고층 건축물 : 층수가 30층 이상 50층 미만이거나 높이가 120m 이상 200m 미만인 건축물

□ 추진배경

○ 준초고층 건축물 특성을 고려한 대시민 안전 가이드라인 확보

○ 효율적인 민·관 합동 화재안전관리를 위한 시스템 구축

○ 건축공사장 환경을 반영한 현장대응 능력 강화

□ 건축공사장 개요   (※공정률 : 68%/완공예정 : 2023. 4.)

공 사 명	창동 창업 및 문화산업단지 조성사업
대지위치	도봉구 창동 1-28
구 조	철근콘크리트, 철골, 철골철근콘크리트조
주 용 도	복합건축물(업무시설, 판매시설, 문화· 집회시설, 근린생활시설, 주차장)
건축면적	6,112㎡
연 면 적	143,551㎡
용 적 률	796.31%
층 수	지하 7층~지상 49층
건물높이	167.75m	(조 감 도)

□ 세부 진행계획

○ 일  시 : 2022. 6. 30.(목) 09:30 ~

○ 방  법 : 온-나라 이음 영상회의 시스템을 통한 공유사항 발표 및 질의응답

○ 주  제 : 준초고층 건축공사장 현장 안전정보 전반에 대한 공유

☞ 공사개요 및 건축물 구조, 공정률 및 현장안전관리 사항 전반

☞ 임시소방시설 설치현황, 소화설비 수원 및 연결송수관 위치 등

☞ 건축물의 주요 성능위주설계 사항(설계변경 내용 등)

○ 발표자

- 외 부 :*****************

*******************

- 내 부 :*****************

○ 사  회 :**************

○ 참  석 : 내근 팀장 및 외근 대장 이상(비번 제외), 관심있는 희망직원

※ 관내 건축공사장 화재안전대책 등 추진사항

◇ 건축공사장 자율소방대 조직 운영

- 현장소장 등 안전관리책임자 중심 구성(안전관리팀,  대피유도팀,  초기소화팀)

◇ 현지적응훈련 및 화재예방순찰

- 현지적응훈련(분기 1회 이상 / 지휘차, 구조대, 펌프차 활용 훈련 실시)

- 화재예방순찰(1일 2회 이상 / 특별경계근무기간 1일 2회 이상)

◇ 간부 현장행정 지도

- 공사진행에 따른 소방시설 성능위주설계 공정의 정상진행 여부확인

- 임시소방시설 및 용접 등 안전관리 현장행정 지도(월 1회 이상)

◇ 건축공사장 안전관리 컨설팅 자료 배포

- 임시소방시설의 설치 및 유지관리에 관한 사항

- 위험물의 저장·취급 기준에 관한 사항(지정수량 이상 및 미만의 위험물)

○ 소요예산

- *********************

- ************************

※ *****************************************************□ 행정사항

○ 상기 계획은 고층건축물 현장안전관리를 위한 내용이므로 각 부서장

은 소방분야, 건축분야, 현장안전관리 분야 등에 대한 질의사항 또는

제도개선사항을 검토하여 6. 28(화)까지 예방팀으로 제출토록 하고,

○ 소방행정과(장비회계팀)는 발표일 전략회의실 내 영상회의(온-나라 이음)가 가능토록 준비하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 임시소방시설 설치현황 및 소화설비 수원 및 위치 등 1부.

2. 성능위주설계 정의 및 업무처리 흐름도 1부.

3. 질의사항 또는 제도개선사항 제출(서식) 1부.  끝.