문서번호	교량안전과-25543
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
윤세희		박찬규	06/24
			조현석
협 조

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -  표지판 정비 작업지시(제13차) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6월

안전총괄실

(교량안전과)

- 2022 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -  표지판 정비 작업지시(제13차) 검토보고

동작대교 등 9개 교량의 변색, 파손, 글자 지워짐 등 노후된 표지판에 대하여 시민 안전사고 예방 및 교량환경 개선을 위해 긴급 정비 작업지시 검토보고 드림

□ 관련근거

○ 한강교량 유지관리용 표지판 일제 정비 계획< 교량안전과-24177, 2022.05.30 >

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2022 한강교량일상유지 보수공사(2공구)

￭ 공사기간 : 2022. 01. 07 ~ 2022. 12. 31

￭ 총사업비 : 3,053백만원 (도급비 2,775, 관급자재 229, 이전비 49)

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
교면보수(아스팔트)	60a	교면방수	6,150㎡
신축이음보수	33m	균열보수	600m
표면보수	160㎡	단면보수	180㎡

□ 보고내용

○ 점검결과 및 검토의견

대 상 교 량	위 치	점 검 결 과(불량:415개)	검토의견
동작,한강,원효,마포 서강,양화,성산,가양 행주대교	교량 본선 및 램프	1. 경고문 변색, 글자지워짐 등 : 10개 2. 안내문 변색, 파손 등 : 13개 3. 교각번호판 글자지워짐 등 : 392개	∙글자 삽입, 변경 등 부분적인 정비 지양 ∙표지판 전체 교체 필요

○ 현장사진

위치:마포대교	교각번호판 글자지워짐	위치:서강대교	경고문 변색 및 글자지워짐

□ 조치계획

○ 시민안전을 고려하여  「한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-2공구」에 긴급 정비토록 작업지시하고, 추후 설계변경 및 정산코자 함.

○ 작업지시 내용 ******************

연번	위 치 (시설물명)	세 부 위 치	공 종	규 격	수 량	작업방법		작업조건
						인력	기계	주간	야간
1	동작대교 등 9개교량		경고문	700*500, 600*300	10.0개	○		●
2
			안내문	보행로협소	8.0개	○		●
3			교명판 교체	180*70	75.0개	○		●
4			교명판 교체	200*150	114.0개	○		●
5			교명판 교체	250*200	57.0개	○		●
6			교명판 교체	300*100	20.0개	○		●
7			교명판 교체	300*200	71.0개	○		●
8			교명판 교체	300*250	49.0개	○		●
9			교명판 교체	350*200	6.0개	○		●
10			보행로 협소 안내문	900*600, 가로등 설치	5.0개	○		●
11			라바콘 설치 및 철거	일반용 L400*W400*H75mm	150.0개소	○		●
12			사인보드	29구SB, 2.5톤. 1KW	120.0hr		○	●
13			교통정리원	주간, 1인/일	15.0일	○		●
14			일일노무	볼트조임 등 단순작업 2인1조	120.0hr	○		●

※ 작업시 안전시설 및 안전조치 등 작업자의 안전 사항 준수에도 철저

붙 임  1. 작업지시서(2022년-제13차) 1부.

2. 작업지시 내역서 1부.

3. 작업지시 도면 1부.  끝.