문서번호	기전설비과-21597
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
주의성		06/27
		최연호
협 조
	주무관		황애리

수방상황보고

2022. 6. 1.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 6. 26.(일) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 6월 누계 167.4㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (일)	내일 (월)	모레(화)
기상 현황	흐림	약한 비	약한 비
강수확률(%)	0~30	30~60	60~61
예상강수량	0㎜	1~2㎜	1~9㎜
누계강수량	금년 누계 308.1㎜ (1~6월 평년 누계 405.0㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	602.610	602.610	206.730 (244)	84.725
소양강댐	88.744	104.474	1138.805 (2,900)	39.269
충주댐	141.235	163.725	881.436 (2,750)	32.052

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.13	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m