코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	장마대비 현장관리 철저 추가공사 협조요청

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 당해 현장은 진행중인 굴착 및 지층공사가 없으나 장마철 집중호우 시에는 산지특성상 많은 빗물이 급속히 저지대로 유입될 수 있고 예상치 못한 피해사항이 발생할 수 있으므로 집중호우에 충분히 대비하여 안전사고 및 시설물 피해가 없도록 하시고 특히, 굴착부분은 되메우기를 서둘러 진행하여 토사유출이 발생되지 않도록 현장관리에 철저를 다 해 주시기 바랍니다.

3. 2022.6.23. 전시관리실(안내센터)의 설계자 현장자문 시 제시된 의견을 붙임과 같이 알려드리니 공사에 반영해 주시기 바랍니다.

《설계자 현장자문 의견》

가. 지붕 파라펫난간 두겁석위에 강판(징크판넬)을 덧씌워 빗물유입 하자방지와 출입문위 처마의 마감(징크판넬)과 동일한 질감이 표현될 수 있도록 하시기 바람(추가공사 - 색상은 설계자 의견 별도확인)

나. 석재(마천석)붙임의 모서리 부분은 직각이 아닌 모따기를 3~5mm내에서 처리해 주시기 바람(모서리 긁힘 및 깨짐 예방 보완공사)

다. 화장실 앞 자동문설치(BF 인증용)를 위해 날개벽을 5~10cm정도 잘라내어 유효폭을 여유있게 확보하기 바람(추가공사)

라. 지붕층의 당초 설계된 외곽배수로는 원할한 배수를 위해 배수로 방향으로 방향으로 3개소로 변경 시공

《서울시 요청사항》

가. 지붕층에 잔디식재가 포함되어 있으므로 향후 유지관리를 위해 지붕으로 올라 갈 수 있는 철재계단을 1개소 설치(추가공사)

나. 추가로 설치한 잔디수로 보완요청(장마대비 잔디식재, 수로의 폭 확장)

붙임: 설계자 현장회의 의견서(6.22.) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)금성종합건축사사무소 대표 이석범님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자), 원택건설(주) 대표 오원진님(남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	이원재		한양도성도감과장	06/27
김홍진
협조자
시행	한양도성도감-22928	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관 4층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)