문서번호	수난구조대-21841
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	지대장	수난구조대장		119특수구조단장
최선율	박지완	홍성삼		06/29
				고숭
협 조
	담당자		이재정
	담당자		윤지연

『노후 소방선박 교체』 계획

119특수구조단

(수난구조대)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 한강 상류지역의 빈틈없는 인명구조를 위한 -

노후 구조보트 서울 702-1호 교체 계획

□ 노후화된 구조보트(서울702-1호) 적기 교체로, 한강 상류지역의 수난대응능력 및 저수심 지역의 신속한 현장 대응태세 강화를 위한 구조보트 교체 계획임

1		관련근거

가. “소방장비관리법”, “소방장비 분류 등에 관련규정”

- 건조일 기준(09.06.29) 고속구조보트 내구연한(7년) 초과

나. 수난구조대-3151(2020.08.06)「서울702-1호 고속구조보트 고장발생보고」

- 구조출동 중 수중장애물과 충돌하여 엔진프로펠러와 샤프트 손상사고

2		대상선박

	총 톤 수	3.14톤	선 질	FRP
	주기관	선외기 가솔린 300마력	선체(m)	길이 8.41, 너비 2.44
	속도(kn)	35노트(64.8km/h)	깊이(m)	0.98
서울702-1호	도입일자	2009.06.29.	도입가격	1억1천만원

3		추진배경

가. 노후화된 장비운용으로, 화재취약 및 고장시 수리지연

- FRP재질로 화재취약, 장비 노후 및 부품 단종으로 수리 지연

나. 각종 항해장비 등의 노후 및 안전운항을 위한 필수장비 미비

- RADAR(전파이용 탐지 및 거리측정기), VHF(초단파 무선통신기) 등

다. 잠실대교 수중보 저수심 지역 운항시 안정성과 기동성 필요

- 수중 장애물 사고(최근3년, 3회 발생)에 비교적 안정적인 워터제트 엔진 적용

라. 수상레져인구 증가에 따른 신속한 출동태세 확립

- 잠실대교 하류 레져 이용객 증가(경량형 요트 및 페들보트 등)

4		추진계획

가. 신규선박 ****

1) 규  모 : *********************************************

2) 속  력 : **************************

3) 기관 및 추진기 : *************

나. 건조 소요예산 : **********

다. 건조 추진기간 : *****************

구조보트 T/F팀 운영	⇒	공유재산심의	⇒	외부전문가 자문회의, 규격서 검토	⇒	제작 구매 계약체결
*******		*******		**		*******

5		기대효과

가. 고속구조보트 운항속도 향상을 통해 각종 재난현장 황금시간 실현

나. 저수심지역 구조작업 등 다양한 재난현장에 적합한 수난구조 대응

다. 최신화된 항해 보조장비 등으로 안전하고 신속한 인명구조

라. 친환경(알미늄) 재질의 고속 경량화로 대원안전 및 인명구조율 향상

붙임  서울702-1호 관리카드 1부.  끝.