코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획 알림

1. 관련근거

가.「소방기본법」제10조 (소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나.「국가배상법」제5조 (공공시설 등의 하자로 인한 책임)

다. 재난대응과-27293('22.6.29.)호「소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급계획」

2. 화재현장 및 소방용수시설 조사 중 발생 가능한 지하식 소화전 맨홀 빠짐 사고를 사전에 방지하기 위한 「소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획」을 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 주요 내용

가. 추진기간 : 2022. 5.~7. (3개월)

※ 2022. 5.~6.(고안 및 장비개발, 보완), 2022. 7.(제작 및 보급) / '22년 하반기 중 시범운영

나. 수량/예산 : 22점(제작단가 250천원) / 5,500천원(금오백오십만원)

다. 시범운영 : 권역별 중심 4개서(종로, 동대문, 영등포, 강남) + 동작소방서(자체구매)

안전덮개 가운데 홈에 소화전 스탠드파이프가 오도록 장착		반으로 접어 차량 적재	허용하중 150kg

※ 제원 : 재질(알루미늄), 크기 및 무게(630mm, 3.5kg), 하중(150kg)

라. 기대효과 및 향후계획

- 지하식 소화전 사용으로 발생 가능한 시민·직원 빠짐(추락) 사고 예방

- 소방대원이 화재진압에만 전념할 수 있는 환경 조성(별도의 안전원 배치 X)

- 시범운영 및 효과분석 후 전 소방서 확대 보급('23년) 예정

※ 25개 소방서 출동차량 228대 대상(펌프 125, 탱크 103)

3. 행정사항

○ 시범운영 해당 소방서는 현장활동 시 안전사고 예방을 위해 본 장비를 적극 활용하여

주시고, 운영 효과 및 개선(보완) 요청사항을 '22.12.31.한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획(배포용) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장, 예방과장, 안전지원과장, 현장대응단장, 소방감사담당관, 서소1-25(25개 소방서 재난관리과), 동작소방서장(소방행정과장)
담당자	신준희		대응전략팀장	고재흥		재난대응과장	06/29
서순탁
협조자
시행	재난대응과-27329	(	2022.06.29	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 서울소방재난본부 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개