문서번호	시설과-22992
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
정영권	김희원	문석기	이이동		06/30
					이수연
협 조
	전략기획실장			김중태
	총무과장			박신근

서울대공원 지하구 피난구 유도등 개선공사 추진계획

2022. 6. 27.(월)

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울대공원 지하구 피난구 유도등 개선공사 추진계획

서울대공원 지하구 내 피난설비를 보완 및 강화하여 화재 등 비상시에 신속히 대피할 수 있도록 개선공사를 시행하고자 함

1		추 진 근 거

□ 『화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조 ①항

제9조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 유지·관리 등) ①특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지ㆍ관리하여야 한다.

재난이 발생할 위험이 높거나 재난예방을 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있는 시설

□ 지하구 화재안전기준(NFSC 605, 소방청 고시 제2021-5호)

2		시 설 현 황

□ 지하구 소방시설 현황

대상	GR형 수신반	LTM 중계기	증폭기	피난구 유도등	연결살수 설비	선형 감지기	사이렌	팬정지릴레이	방화문
개수	1	7	8	69	19	22회로 11,381m	21	16	38

□ 문제점 및 개선사항

❍ 지하구의 특성상 폐쇄적인 공간특성으로 인한 피난활동 전개가 어려워 비상시 대피가 용이하도록 기존 피난시설 보완 필요

❍ 지하구 방화문 상단 및 반경 50M 지점 피난구 유도등 추가 설치

❍ 건축물 방화문-지하구 방화문 사이 꺽인 지점 피난구 유도등 추가 설치

❍ 본선지하구와 분기지하구가 접하는 지점 피난구 유도등 추가 설치

□ 현황사진

①피난구 유도등 C-4	②피난구 유도등 C-5
③지하구 방화문 상단	④지하구 방화문 반경 50M 지점	주요 피난설비 개선 도안

3		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 지하구 시설물 정비사업

□ 사업구간 : 지하구 전구간(9.163km)

□ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업목적

❍ 서울대공원 지하구 내 기반시설 보호와 위해요소 제거를 위해 배기휀, 배수로, 집수정 설치 및 기타설비 개선

□ 사업내용

❍ 대용량 배기휀, 배수로 및 집수정 설치

❍ 폐기물 철거 및 기타설비 정비 1식

□ 예산금액 : *****************

4		세부추진계획

□ 공 사 명 : 서울대공원 지하구 피난구 유도등 개선공사

□ 공사구간 : 지하구 전구간(9.163km)

□ 공사기간 : 착공일로부터 29일간

□ 내    용

❍ 서울대공원 지하구 내 피난구 유도등(방수형) 신설 57대 등

❍ 피난구 유도등 설치에 따른 소방공사 1식

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 관련규정 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제25조 제1항 5호 가목 및 제30조 제1항 2호 가목

❍ 자격조건 : 전문소방시설공사사업 면허를 소지하고 업무신고를 필한 업체

❍ 계약업체 : *************************

***************************************

□ 공사금액 : *********************

□ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

5		향 후 계 획

□ 2022. 6. : 공사 발주

□ 2022. 7. ~ 8. : 시행 및 준공.  끝.