문서번호	정수과-21298
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이승열		07/06
		하은경
협 조
	주무관		마동훈

시설물 순찰(점검) 결과 보고

2022. 7. 4.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

시설물 순찰(점검) 및 개선 현황

《정 수 과》

□ 점검 개요

○ 일  시 : 2022. 7. 4.(금) 10:00~11:00

○ 순찰자 : 정수과장 외 1명(순찰직원: 이승열)

□ 순찰코스

○ 배출수처리장 → 고도회수조 → 입상활성탄 적재장소 → 활성탄흡착지

□ 점검대상 및 점검결과

점검 대상	점검 결과
○ 배출수처리장 탈수기 가동상태 확인 - 탈수기 정상가동 여부 확인 및 여과포세정수, 탈리여액 배출 관리 여부 확인 - 배출수근무자 근무 중 개인보호장구 착용 등 안전관리 강조	- 양호 안전교육 실시
○ 고도회수조 회수펌프 가동상태 확인 - 신규설치 회수펌프 가동상태 확인 - 회수조 주변 정리정돈 상태 확인	정상가동 불필요한 적치물 및 순찰로 파손 (정수시설과 협조)
○ 입상활성탄 보관상태 확인 - 2021년 이월 물량 보관상태 확인	양호
○ 활성탄 흡착지 정상가동 상태 확인 - 활성탄흡착지내 수질상태 확인 및 조작부 점검 - 시설물내 방충망 설치 상태 점검	- 양호 2계열 출입문 방충망 문틀 파손 (정수시설과 협조)

□ 현장사진

탈수기 가동상태 점검		탈리여액 및 세정수 배출 상태 확인
고도회수조 가동상태 점검		활성탄 적재상태 확인
활성탄흡착지 조작판넬 점검		활성탄흡착지내 수질상태 확인
고도회수조 주변 적치물 및 순찰로 파손		2계열 활성탄흡착지 방충망 틀 파손

끝.