문서번호	정수시설과-21233
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
마동훈		代마동훈	07/06
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철

태양광패널 성능개선 (청소 및 기능성 코팅) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

태양광패널 성능개선 (청소 및 기능성 코팅) 계획

정수센터 태양광발전장치 패널 청소 및 기능성코팅을 실시하여 발전효율 개선을 통한 에너지 절감 및 탄소중립 정책에 기여하고자 함

Ⅰ				시설현황

□ 태양광 발전시설

구분	정수 센터	설치 장소	용량 [kW]	준공 연도	설치비용 [백만원]	연발전량 [MWh]	운영주체
**		***	*****	*	*****	***	*
***	***	*****	****	***	***	**	**
	***	*******	*****	***	*****	***	**
		****	****	***	***	**	**
		*****	****	***	**	**	**

○ 연간발전량 :*********************************

Ⅱ				문제점 및 개선계획

□ 태양광 패널 오염 및 발전량 감소

○ 미세먼지 및 황사로 인한 태양광 패널 유분화 및 유착, 꽃가루, 조류 배설물로 인한 패널 오염

○ 패널오염으로 인한 발전량 감소

※ 태양광 패널의 오염에 따라 태양광발전량은 약 17%~25% 저감될 수 있음

□ 개선계획

○ 태양광 패널 청소 및 기능성 코팅실시로 오염방지 및 발전효율 증대

- 태양광패널에 코팅을 함으로써 패널에 적층된 오염원이 바람 및 비에 의해 자연스럽게 제거(자가세정)

- 소수성(발수성)기능의 코팅제로 내구성이 뛰어나며, 일사 투과율을 높이며 반사율을 줄여 태양광 발전의 효율 증가

※ 코팅제는 친환경제품으로, 인체 및 자연에 무해함

Ⅲ				추진계획

□ 태양광패널 청소 및 기능성 코팅

○ 자가 태양광발전 시설 중 일부 시범실시

- 대 상 : *************************

○ 발전량 증가 5%예상 ( ****************)

- **********************************

○ 시공비 대비 수익 손익분기년수 = *********************

- 코팅 면적 증가 시 손익분기년수 감소***************

- 태양광패널 수명 20년 고려 경제성 있다고 판단됨

□ 소요예산 : 6,950천원

□ 추진방법

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 제1항 제5호 규정에 의한 소액으로 태양광패널 기능성코팅 전문업체인 아래업체와 수의계약

- *************************

□ 예산과목

○ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 전기설비 유지관리

Ⅳ				기대효과

○ 미세먼지 및 황사로 인한 태양광 패널 표면 유분화 및 유착을 최소화(자가방호,세척기능)

○ 태양광의 패널의 코팅시 유지관리 비용 절감, 유지관리의 편의성 증대, 산업안전사고 위험성 감소(인력동원 청소 불필요)

○ 태양광 패널 코팅시 발전량 상승(5%상승 효과 기대)