문서번호	도로보수과-23487
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
소대현		오재영	07/06
			김용제
협 조

2022년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 시험시공계획 보고

2022년 교통안전시설(노면표시)

유지보수공사 시험시공계획 보고

2022.  7. 5. (화)

강서도로사업소

(도로보수과)

2022년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

시험시공 계획 보고

노면표시 도색업체의 공사수행 능력 및 품질평가 등 사업효과를 극대화하기 위해 시험시공 계획을 보고드림.

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2022년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

ㅇ 사업기간 : 2022.06.13. ~ 2022.12.31.

ㅇ 시공업체 : 원우건설 대표 김장우

ㅇ 도급금액 : 966,585,880원

□ 장비점검 및 시험시공 개요

ㅇ 점검일시 : 2022.07.06.(수) 10:00

ㅇ 점검위치 : 강서도로사업소 부지 내

ㅇ 사용재료

- 융착식 노면표지용 도료(KSM6080 4종)

- 상온경화형 노면표지용 도료(KSM6080 5종)

ㅇ 참여인원

- 발주처 : 공사업무 담당

- 감리사 : ㈜건양엔지니어링 감리원

- 시공사 : 원우건설 현장대리인

- 도료 제조업체

‧ 4종: 하이로드캠텍

‧ 5종: 대화페인트공업㈜

□ 시험시공 내용

ㅇ 장비 및 사용자재, 시공과정 점검

- 시공장비 : 상온경화형 자동 분사장비, 용해차량, 차선도색차량(수동식 라인마커 포함), 집진장착기, 기타 안전용품 등

ㅇ 재귀반사휘도 측정

- 시공 후 7일 경과 후 7일 이내 측정(서울시 품질기준)

□ 향후 계획

ㅇ 노면표시 시공 장비 및 재귀반사휘도측정 결과 보고 후 계약내용 및 공사설명서(시방기준)에 따라 공사 작업지시하고자 함.

붙임  차선도색 시험시공 계획서 1부.   끝.