문서번호	수질과-23121
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	07/06
		김창중

7월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 7.

상수도사업본부

(생 산 부)

7월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 7. 5.(화) 09:00~16:30

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:30	구의아리수정수센터(강북원수)	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 :********** ○정수방식 :*** ○제조일 : ******** ○필터교환: *********
	정 수(1-2)	10:30	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	14:45	노원구 초안산로5길 28 ********
	저수조(1-4)	14:23	노원구 초안산로2라길 26 ************
	정수기물(1-5)	14:13	노원구 초안산로2라길 26 ************
뚝도	원 수(2-1)	10:05	자양취수장	<정수기> ○회사명 :*** ○모델명 :********* ○정수방식 :*** ○제조일 : * ○필터교환: **
	정 수(2-2)	09:40	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	12:00	성동구 응봉동 265-313 *********
	저수조(2-4)	11:23	성동구 도선동 14 ********
	정수기물(2-5)	11:18	성동구 도선동 14 ********

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.12	22.8		6.94	22.5
정수	6.73	22.0	0.48	6.87	21.7	0.62
직수	7.01	22.1	0.17	7.01	25.5	0.17
저수조	7.19	23.9	0.10	6.99	23.2	0.10
정수기	6.99	21.2	-	7.20	9.0	-

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 2.09ppm, 후염소 0.88ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 2.00ppm, 후염소 0.72ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[**********************, 62,400원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(7월) 1부.  끝.