문서번호	소방행정과-23544
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
박영민	조육훈	김연경		07/06
				이상일
협 조
	담당자		최재욱

『소방청사의 시설물 안전확보 및 효율적 관리를 위한』

공무직 부재 시 소방청사 시설관리 운영 방안

2022. 7.

도봉소방서 소방행정과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『소방청사의 시설물 안전확보 및 효율적 관리를 위한』

공무직 부재시 소방청사 시설관리 운영 방안

우리 서 공무직 결원 발생 및 부재시 업무 공백을 최소화하고 안전하고 효율적인 청사관리를 위한 운영 계획임.

1		추진배경

□ 공무직 연가, 병가, 휴직 등 결원 발생 시 시설물의 효율적 관리를 통한 쾌적하고 안전한 근무환경 조성

※ 도봉소방서(본서) 보일러는 진공 보일러로 에너지이용 합리화법에 따른 열사용기자재 안전관리자 선임 대상이 아닌 무면허자 작동 가능

2		시설현황

□ 청사 현황 : ****************************

구분 층별	면 적	용 도	비고
****	*******	**********************************************
**	*********	********************************** ***********************
**	*******	******************************** *************
**	*********	*************************************************************************
**	*********	********************************************************
**	*******	*************************************************************
**	*******	*****************

□ 공무직 현황 : 5명(시설관리 3명, 환경 2명)

※ 2022.7.5일 기준 시설관리 공무직 1명 결원으로 현원 2명임

3		적용대상(시기) 및 운영

□ 적용대상 : 시설관리, 환경

□ 운영시기 : 공무직 부재 기간(결원, 휴가 등)

□ 운    영  (※ 총괄 관리 : 장비회계팀)

○ 시설관리 : 현장대응단(진압대)

○ 환경(청소 및 분리 수거) : 부서별 담당구역 지정

4		중점관리사항

□ 시설관리

○ 기계실 내 펌프(급수) 압력계 확인 및 배관 누수 확인

○ 우천 시 배수펌프 작동 및 보일러실 배수 확인, 청사 내 누수점검 등

□ 환    경 : 공무직 5일 이상 부재 시 부서별 담당구역 청소 및 분리수거

5		행정사항

□ 보일러 사용 및 시설물 관리 안전교육 실시

○ 일    시 : 2022. 7. 6(수) ~ 7. 7(목) 17:40 ~ 18:00

○ 장    소 : 기계실

○ 교육대상 : 현장대응단 진압대 주간 및 야간근무자 전 직원

○ 교    관 : 장비회계팀장 외 1명(시설 공무직 주간 근무자)

○ 내    용 : 난방·온수보일러 제어 및 중점관리 사항, 안전교육 등

※ 7월 정기 인사이동 배치 후 추가교육 실시

□ 현장대응단 소내근무자 근무 종료 후 청사 순찰(체크리스트 활용)

○ 이상징후 발생 시 장비회계팀 즉시 유선보고

붙  임 : 1. 부서별 청소 담당 구역 1부
2. 보일러·가스·누수 점검일지 1부
3. 보일러 가동 매뉴얼 1부.  끝.

붙임 1		부서별 청소 담당 구역

층별	대 상	관리부서
****		*****
** **	************	**********
	************	***
	*************	***
	*****************	******
**	**********	***
	**********************	*****
	**********************	********
**	***************************	********
**	*****************************	*****
	*****************************	***
	************	*****
	****************	**********
**	****************************	*****
	*************************	***
	*************	*****
**	**********************	*****
	*****************************	********
	*********	***
**	******************	*****

붙임 2

보일러·가스·누수 점검 체크리스트	점검자
2022. . . ( : ~ : ) ※ 이상징후 발생시 장비회계팀 즉시 유선 보고

구분	순번	일일점검사항	점검결과	비 고
보일러점검사항	1	압력게이지 작동 상태
	2	버너 점화, 동작상태
	3	고·저수위 경보기
	4	수면제 및 급수여부, 배수 순환펌프는 이상없는가?
	5	압력 제한기 및 자동장치, 제어반은 이상 없는가?
	6	온도게이지 및 탱크류 누수여부
	7	밸브류 및 각종 배관 누수 여부

구분	순번	일일점검사항	점검결과	비 고
고압가스점검	1	정압기실 내에 통풍상태는 양호한가?
	2	관 연결부위 및 밸브류 비눗물검사는 수시로 하는가?
	3	가스누설탐지기의 작동상태는 양호한가?
	4	안전밸브상태 및 압력조정기등 게이지는 정상으로 작동하는가?
	5	소화기는 정위치에 있는가?

구분	순번	일일점검사항	점검결과	비 고
우천시	1	배수펌프 작동상태는 양호한가?
	2	청사 내 창문 및 1~5층 현관문 및 창문 확인?
	3	청사 내 창문 및 1~5층 천장 등 누수 확인?

붙임 3		보일러 가동 매뉴얼

< 보일러 온수 모드(초기 상태) >

① 화면 우측 보일러 자동모드 AUTO(파란불 ON)

② 보일러 기동 OFF(파란불 OFF) → 펌프 선택 ON(파란불 ON)

③ 보일러 기동 및 정지 설정온도에 맞춰 자동으로 기동(별도 조작 불필요)

< 보일러 난방 시 모드 >

① 화면 우측 보일러 자동모드 클릭 현재 값 기동에서 정지 클릭 후 보일러 자동모드 MANUAL 확인(파란불 OFF)

② 난방순환-2 OFF를 클릭 현재 값 정지에서 기동 클릭 후 확인 난방순환펌프 가동 확인(삼각형 펌프모양에 파란불이 깜빡임)

③ 보일러 OFF를 클릭 현재 값 정지에서 기동 클릭 후 확인(파란불 ON) 보일러가 가동되면 보일러 그림에 불꽃 그림이 생김

④ 보일러 기동 후 열매 온도에 맞춰서 자동으로 기동 정지를 반복함

< 보일러 난방 중 온수 모드 >

① 난방 중 온수를 데울 땐 모드 설정 및 다른 설정 불필요

② 급탕순환-2 OFF 클릭 현재 값 정지에서 기동 클릭 후 확인(파란불 ON 삼각형 펌프모양에 파란불이 깜빡임)

③ 환탕순환 OFF 클릭 현재 값 정지에서 기동 클릭 후 확인(파란불 ON 삼각형 펌프모양에 파란불이 깜빡임)

④ 급탕탱크 그림 옆 온도 표시창에 현재온수 온도가 50~55도(평균 20~30분이면 50~55도에 도달한다) 가 되면 펌프 종료

⑤ 온수가 만들어지고 펌프를 다시정지 시 급탕순환-2와 환탕순환 ON 클릭 현재 값 기동에서 정지 클릭 후 확인 펌프가 꺼진 걸 확인

⑥ 난방 중 온수는 평균적으로 23:30~24:00 와 06:30~07:00 사이에 2번 기동

※ 보일러 난방 시 온수는 수동으로 조작해야 되기에 자리 이탈 금지

< 주의사항 >

① 난방 중 온수를 데울 땐 절대 자리를 비우면 안되며, 온수가 만들어지는 시간은 20~30분이기에 온수 온도가 높게 올라가지 않게 주의

② 난방 중 온수는 수동 조작이기에 온수 온도가 계속 상승 압력이 올라가 급탕탱크 스트레이너가 터지는 사고가 발생한 적 있음

※ 비상연락망 : ***********************************