문서번호	시설과-22767
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	07/07
		강병기
협 조

월드컵공원 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 보고(6월)

2022. 7.

서부공원녹지사업소

(시   설   과)

월드컵공원 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 보고(6월)

월드컵공원 물놀이형 수경시설(바닥분수) 수질관리 방법의 법적 기준에 따라 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

ㅇ「물환경보전법 시행규칙」제89조의3(수질 및 관리기준)

ㅇ "월드컵공원 수경시설 운영관리 계획" 시설과-21056(2022.4.29.)호

Ⅱ		대 상 시 설

시 설 명	위 치	형태	설비 현황	소독 방법	비고
바닥분수	평화의공원	바닥분수	5.5kW × 5대	UV소독	물놀이형

Ⅲ		검사방법 및 기준

ㅇ 수질기준 (물환경보전법 시행규칙 제89조의 3)

검사항목	수질기준	검사방법	법정 검사주기
수소이온농도	5.8~8.6	현장측정	운영기간 동안 15일 마다 1회 이상 검사
탁도	4NTU이하	시료채취
대장균	200개체수/100mL 미만	시료채취
유리잔류염소	0.4~4.0mg/L (염소소독시)	현장측정

Ⅳ		검 사 결 과

□ 대상시설: 바닥분수

□ 운영기간: '22.05.01.~

□ 검사결과

검사일	적합여부	수소이온농도 (5.8~8.6)	탁도 (4NTU이하)	대장균 (200미만)	유리잔류염소 (염소소독시)
6. 14.	적합	7.8	0.22	불검출	UV소독으로 미검사
6. 28.	적합	7.7	0.22	8

Ⅴ		소 요 예 산

ㅇ 수질검사 (6월)

- 검사기관: ****************************************

- 기관선정: 먹는물 수질검사 기관 중 최저 견적가 업체 선정

- 소요예산: 금198,000원 (2회 * 99,000원)

- 지급방법: 일상경비 지출

- 예산과목: 서부공원녹지사업소 시설과, 세계적인 환경 생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅵ		행 정 사 항

ㅇ 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 조경과 제출(매월 10일 까지)

붙임  1. 수질검사 성적서(6월), 수질검사기관 지정서 각1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.