문서번호	시설보수과-21382
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
윤종현	김정선	조선행		07/11
				송장현
협 조	관리과장		代황선철
	운영과장		김봉철

난지물재생센터

전력사용 절감방안 추진 계획

2022.7

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

난지물재생센터

전력사용 절감방안 추진 계획

우리센터 실현가능한 전력절감 및 최근 전력요금 인상에 따른

재정부담을 줄이기 위해 전기에너지 절약에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍ 물재생시설과-*******************

- 전력사용 절감방안 등 에너지 저감대책 수립

□ 추진현황

❍ 전력 사용예상량: *********

구 분	사용예상량 (①+②)	①전년도 사용량	②증감량	절 감 목표량	증감사유
전력량(Mwh)	******	******	*****	***	*********** ***********) -********
전력요금(천원)	*********	*********	*******	******

❍ 추진기간 :‘******************

❍ 절감목표 :*******************************************

□ 문제점 및 대책

❍ 전력절감을 위하여 송풍기 모터펌프 등의 고압 대용량 기기의 인위적

가동 중단이 빈번할 경우 사고 및 기기 손상 위험이 있으므로, 방유

수질 준수 및 물재생시설 운영에 지장이 없도록 실현가능 목표 설정

❍ 생활하수 유입이 많은 시간대와 전력요금 피크시간대가 비슷하여   전력절감에 어려움이 있음

❍ 방류수질 강화에 따른 고도처리, 총인설비 등 부하용량 증가

❍ 하수처리에 지장이 없는 범위내에서 부하설비 탄력적 운영 및 피크시간대 최대한 절약

□ 조치사항

❍ 법적 방유수질 범위내에서 시설물 탄력적 운영***********

- DO 변화에 따라 송풍기 가동 댓수 조절 운영***************

- 1처리장 조절용 송풍기 2대 교체운영**************

- 1,2처리장 내부반송펌프 간헐적 운영**************

❍ 지속적 피크관리로 전력요금 상승억제***********

- 시간대별 전력 사용요금을 감안하여,하수처리에 지장이 없는범위

내에서 부하설비 탄력적 운영

※ 피크시간대는 전력사용예상량의**********************

기 간	경부하	중부하	최대부하(피크시간대)
	*** (23~09)	** (09~10)(12~13)(17~23)	** (10~12)(13~17)
*****	*******	********	********

❍ 태양광 발전설비 적극 활용**********

- 태양광 발전용량: 100KWh급

구 분	합 계	’21년 6월	’21년 7월	’21년 8월
생산량(KWh)	******	******	*****	*****

❍  노후시설 교체 및 수선·보수

- 유입펌프장 특고압 수배전반, 고효율 전력용 변압기 교체

- 위생처리장 고효율 모터기동반 교체

❍  직원 교육 및 홍보를 통한 에너지지키미 지정 운영**********

- 센터내 에너지지키미 구성 현황

구 분		비상연락	행정번호	비 고
운영과	김관형	*************	***	제어실
	이탁월	*************	***	수처리1
	장창준	*************	***	수처리2
	김민주	*************	***	슬러지1
	오승복	*************	***	슬러지2
시설보수과	윤종현	*************	***	주변전실
위탁사	김대호	*************	***	위생처리장
	김종섭	*************	***	탈수기동
	구현진	*************	***	소각장
	최봉근	*************	-	건조시설

- 사무실 창측·복도 등 불필요한 조명 소등

- 중식시간 및 이석시 PC모니터 끄기, 콘센트 스위치등 대기전력 차단

- 각 시설별 현장 및 주변 가로등 격등제 실시

□ 향후계획

❍ 각 현장별 전력사용량 관리, 증·감 원인분석 및 개선시행 등

전력절감 지속추진

❍ 교체 주기 도래한 장비는‘기전시설 개보수5개년계획’에 의거   고효율 장비로 교체. 끝.