문서번호	총무과-30274
결재일자	2022. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임광수	성호준	07/13
		이계열

「쾌적한 사무환경 조성을 위한」 청사 조도 측정 결과

「쾌적한 사무환경 조성을 위한」

청사 조도 측정 결과

2022.  7. 13.

행 정 국

(총무과)

「쾌적한 사무환경 조성을 위한」

청사 조도 측정 결과

청사 내 조도 측정 및 개선을 통해 밝고 쾌적한 사무환경 조성에 만전을 기하고자 함

□ 조도측정 개요

ㅇ 청사 조도측정 : 2회/년

- 연 2회 실시하여 밝고 쾌적한 시(視)환경 조성 및 유지

- 상반기(2022. 7.), 하반기(2022. 12.)

ㅇ 측정대상 및 장소

- 측정대상: 본관 및 서소문 청사, 송월동 차고지

- 측정장소: 사무공간 및 로비, 복도 및 탕비실 등

ㅇ 조도 측정기간 및 측정자

- 측정기간: 2022. 7. 4. ~ 7. 8.

- 측 정 자: 자체 직원

ㅇ 조도기준(한국산업규격 KS A 3011)

(단위: lx)

구 분	사무실	회의실	복도, 화장실	정밀작업
조도범위 (최소-표준-최대)	300-400-600	150-200-300	60-100-150	600-1000-1500

- 측정방법: 작업면의 지정이 없을 경우 – 바닥 위 85cm 조도 측정

앉아서 하는 일일 경우 – 바닥 위 40cm 조도 측정

복도‧옥외 등 – 바닥면 또는 지면의 수평면 조도 측정

□ 조도측정 결과

ㅇ*************************

(단위: lx)

****	****	***	*****					*******
			**	**	**	**	***
****	***	***	***	***	***	***	***	***

□ 향후계획

ㅇ 지속적 조도측정으로 밝은 사무환경 유지

ㅇ 2022년 하반기(12월) 조도측정 실시

붙임  2022년 청사 조도측정 결과 1부.  끝.