사람과 도시를 연결하는 종합교통기업 서울교통공사
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	4호선 운휴 차량(425편성) 유지관리 방안 보고

1. 관련근거

가. 국토교통부고시 제2019-368호『철도안전관리체계 기술기준』

나. 창동차량사업소-2644호(’22.05.02.)『4호선 전동차 425편성 차체프레임 균열 알림』

2. 위 호와 관련, 4호선 교직류 전동차 425편성(4125호)의 차체 하부프레임에 재균열이 발생하여, 영업운행을 중지하고 향후 유지관리 방안을 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

※ 철도안전법 철도안전관리체계 기술기준

[별표 4] 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준(제2장 12.3.4 관련)

11. 노후 철도차량의 안전성 평가

사.판정기준 ④ 주요 골조의 모재에 균열이 발생하였거나 한번 이상 보수용접을 실시한 위치에   다시 균열이 발생하였을 경우에는 재보수를 실시할 수 없으며 폐기하여야 한다.

□ 운휴 차량 유지관리 방안 ⇒ 이례상황 대비 예비조성용으로 사용

가. 관리기간: 2022. 5. 02.(월) ~ 폐차 시까지

나. 차량유치: 창동차량사업소

다. 관리방법: 전동차 성능확보를 위해 정기검사(일·월상검사) 계속 시행

붙임 1. 철도 안전 관리체계 기술기준 1부.

2.[별표 4] 노후 철도차량 및 철도시설의 유지관리 세부기준(제2장 12.3.4 관련) 1부.

3. 관련문서 1부.  끝.

부검수장		팀장		소장		본부장	05/12
협조자	검수관리 부검수장		차량정비처 처장		차량운영처 처장		차량계획처 처장
시행	창동차량사업소-2896	(	2022.05.12.	)	접수		(		)
우	01686	서울특별시 노원구 노원로 573(상계동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6110-7868	/전송	02-6311-4276	/	pass1052@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개