문서번호	환경수질과-22730
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
김은수		代안정희	07/14
			이철희
협조

광나루한강공원 수중 장해물(싱커블록) 처리 계획

2022. 7.

한강사업본부

(환경수질과)

광나루한강공원 수중 장해물(싱커블록) 처리 계획

광나루한강공원 내에 있는 119특수구조단 선착장 앞 수중 장해물(싱커블록)을 인양 후 폐기물 처리하여 선박의 안전운행을 확보하고자 함.

□ 관련근거

○ 수난구조대-21699(2022.06.21.)호 「수중 장해물(싱커블록) 발견 통보」

□ 수중 장해물 현황

○ 위    치 : 수난구조대 선착장 앞 좌측 45M 지점 수심 1M 아래

○ 현    황 : 콘크리트 싱커블록(2M*2M*2M, 2톤 추정) 3개

※ 싱커블록 - 수상구조물 고정을 위한 콘크리트 덩어리

○ 수난구조대 잠수 확인 결과 미사용 중인 구조물로 판정

※ 싱커블록 수중 위치(좌측 사진)

□ 수중 장해물 처리사유

○ 선박 운행 시 스쿠류가 구조물에 닿아 안전 운행에 위협

- 잠실 수중보 보수 공사로 수위가 낮아져 선박운행 시 엔진하부와 접촉 됨

○ 야간 긴급 출동 시 선박 안전 운행에 지장 발생

□ 계약방법

○ 계약방법 : 수의계약

○ 관련법규 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목

○ 사    유 : 해당사업 소요예산이 서울시 수의계약 기준금액 이하 소액이며,                    상수원보호 구역에 있는 업체로서 수상작업에 필요한 기술력이                    있는 업체와 수의 계약하고자 함

○ 수거의뢰업체

- 업 체 명 : 주식회사 광장티엔비(대표 구연창)

- 주    소 : 서울특별시 강동구 선사로6길 54 광장빌딩

- 연 락 처 : 02-471-9999

○ 수거기간 : 계약일로부터 7일이내

○ 수거방법 : 수상장비(예인선, 바지선, 100톤 크레인)를 이용한 인양 후 굴삭기로                  파쇄하여 폐기물 처리

※ 수중 잠수작업은 수난구조대에서 지원키로 함

○ 수요예산

- 금   액 :*******************************

- 예산과목: 깨끗한 물관리, 한강 수질개선, 잠실상수원 관리(기금), 사무   관리비(209-201-01)

□ 향후계획

○ 계약의뢰 : '22. 07. (총무과)

○ 용역준공 : '22. 07. (준공기한 : 계약일로부터 7일)

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.