문서번호	기전과-25303
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	07/15
			代박신범
협조

교통안전시설물 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「위례중앙로 교통개선사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7. 15.

동부도로사업소

(기전과)

교통안전시설물 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

위례중앙로 교통개선사업 중 교통안전시설물 설치공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 위례중앙로 교통개선사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)

ㅇ 공사위치 : 송파구 장지동 934-6 주변

ㅇ 공사기간 : 승인일 ~ 2022. 7. 30.

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	****** ********	********	*********	*******

□ 추진경위

ㅇ 2022.06.28. : 원인자부담공사 승인요청

******************

ㅇ 2022.07.08. : 공사 승인

ㅇ 2022.07.14. : 원인자부담공사 준공승인 요청

ㅇ 2022.07.15. : 준공검사 시행

□ 준공검사 및 지적사항 조치

ㅇ 검사결과

- 점검일시 : 2022. 7. 15.(금) 09:00 ~

- 입 회 자 : **********************************

- 지적사항 : 없음

□ 준공승인 및 검토사항

ㅇ 준공승인 내역

구 분	공사내역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	보행신호등	신설	LED, 1면2색	4조
	음향신호기	신설	시각장애인용	4대
	지주	신설	디자인, 125A	4본
	신호케이블	신설	지중1선, F-CVV, 1.5SQ/5C	90m
	신호케이블	신설	지중2선, F-CVV, 1.5SQ/5C	31m
	신호케이블	신설	지중4선, F-CVV, 1.5SQ/5C	19m
	후강전선관	신설	∅104mm	33m
표 지	규격 삼각	신설	900, 고휘도	2매
	규격 원형	신설	∅600, 고휘도	5매
	규격 오각	신설	600*720, 고휘도	4매
	규격 사각	신설	600*400, 고휘도	5매

ㅇ 검토사항

구 분	검토사항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통신호기 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전표지 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적정
	차량/보행등 정상 작동상태 확인	적정
	차량/보행등 지주 설치(수평)상태 확인	적정
	표지수에 따른 T형 부착대 크기	적정
	안전표지 규격 및 설치위치 적정 여부	적정
	휘도 색상별 측정기준 적정 여부	적정

□ 검토의견

ㅇ 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.  끝.