문서번호	교량안전과-27062
결재일자	2022. 7. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	강구조교량팀장	교량안전과장
박상홍	강천수	07/20
		조현석

2022년 한남대교(상류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

2022. 7.

교량안전과

2022년 한남대교(상류교) 보수공사

품질시험계획 승인 검토보고

건설기술진흥법 등 품질관리 규정에 따른 2022년 한남대교(상류교) 보수공사의 품질시험계획 승인요청건에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거 : 한강교량감 2022-160호(2022. 5. 24)

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2022년 한남대교(상류교) 보수공사

￭ 공사기간 : 2022. 5. 17. ~ 2022. 11. 30.

￭ 총사업비 : 2,764,625천원(도급비 2,027,822, 관급비 440,500, 이전비 등 431,678)

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
아스팔트포장	172.92a	교면방수	17,292㎡
유공관, 성형줄눈	1,968m	상판보수	346㎡
차선도색	5,225㎡	기 타	부대공 1식

□ 검토내용

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제91조(품질시험 및 검사)

- 건설사업공사 품질관리 업무지침(국통교통부)

○ 건설기술진흥법 시행령에 따른 품질시험계획 수립 대상에 대한 분야에 대한 시험내용 반영여부 등

□ 검토결과

○ 품질시험계획 수립 : 적정

- 시험대상

1) 상판보수재 : 콘크리트 상판보수재

2) 아스팔트 포장 : 아스팔트혼합물용골재, 아스팔트포장용채움재, 도로포장용아스팔트, 유화아스팔트, 혼합물 포설 등

3) 기 타 : 신축이음보수, 주입줄눈, 성형줄눈, 유공관, 도료, 시공이음부착밴드

4) 교면방수재

- 시험계획 : 규정범위내 종별 시험물량, 시험횟수 적용

- 시험방법 : 건설기술진흥법에 의한 시험소(품질시험소) 의뢰 및 공인기관 시험성적서에 의한 품질관리

○ 시험실 설치 및 품질관리자(건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항관련 별표5)

구 분	공사규모	배치기준	검토결과
시험실 설치	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	20㎡이상	해당없음
품질관리자		초급기술자 1인이상	이준하 (초급, 교육완료)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건설사업관리단에서 제출한 2022년 한남대교(상류교) 보수공사의 품질시험계획서를 검토한 바, 관련 제반규정 등에 부합하게  작성되어 적정하므로 승인 하고자 하며, 품질시험계획에 따라 품질관리에 만전을 기하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 품질시험계획서 승인요청[2022년 한남대교(상류교) 보수공사] 1부.    끝.