“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중대재해(질식사고) 사례 전파 및 유사사고 예방 철저

1. 최근 대구광역시 정수장에서 밀폐공간 작업 중 유독가스 노출에 의한 안전사고 발생사례를 아래와 같이 전파합니다.

□ 사고개요

◦ 사고일시 : 2022. 7.20.(수) 09:45

◦ 사고장소 : 대구광역시 죽곡정수장

◦ 사고내용 : 1명 사망, 2명 부상(중태) - 지하실 저류조 청소과정에서 밀폐공간 질식사고 발생

◦ 사고원인 : 저류조 청소 중 가스흡입[사고현장 시안화수소(HCN) 및 포스겐(COCl₂) 검출]

사고사례 : 대구광역시 정수장 질식사고 발생

2. 각 부서에서는 관리대상시설에 유사사고가 발생하지 않도록 현장 안전수칙 준수 등 중대재해사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 밀폐공간작업 안전관리 원칙 준수

◦ 밀폐공간 작업시행시 각 사업소 ‘밀폐공간작업 안전관리추진팀’ 사전 협의 시행

◦ 밀폐공간작업 허가증 발급 및 사전 안전교육 시행, 환기장비 및 안전장비 구비

◦ 출입 전 산소․유해가스 농도 측정 시행 후 이상없을 시 작업 시행

◦ 작업 중 송풍기 등을 활용한 강제 환기 시행 및 안전장구, 대피용 기구 구비 후 작업

◦ 문제 발생 시 작업중지 및 근로자 대피, 위험요인 제거 시행

※ 상수도 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼(안전조사과-21025호, '22.4.19.) 참조

나. 유해, 유독성 화학물질 사용시 안전원칙 준수

◦ 배수지, 정수지 세척시 사용되는 세정제 등에 대한‘세정제 사용지침’준수

◦ 유독성, 유해화학물질 사용원칙 준수. 대체가능한 화학물질로 대체 사용 등 안전확보

붙임 : 상수도 밀폐공간작업 안전관리 매뉴얼 1부.  끝.

	안 전 조 사 과 장
수신자	상수1-37(전체)
안전관리팀장	김지환		안전조사과장	07/20
문병기
협조자	주무관	인체민
시행	안전조사과-24089	(	2022.07.20	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1644	/전송	02-3146-1659	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)