문서번호	급수운영과-26987
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
조승수		서규석	07/21
			代서규석
협조

확인굴착으로 발견된 노후관 조치계획 (남현동 1057-18 일대)

2022년 7월

남부수도사업소

(급수운영과)

확인굴착으로 발견된 노후관 조치계획 보고

(남현동 1057-18 일대)

현재 우리사업소에서 공사중인「미성중학교 주변외 8개소 장기 배급수관 정비공사」중 확인된 노후관의 정비계획 보고드림.

□ 노후관 현황

연번	위치	연장	현황		비고
1	남현동 1057-18 일대	L=45m	관로현황	구경
			무라이닝관	D=150mm

□ GIS 현황

개량 사업구간(남현동 1057-18번지 일대)

□ 현황 사진

노후관(D150mm) 관종확인

□ 보고내용

○ 상기일대에서 공사중인 단위공사 현장 확인결과 노후관인 무라이닝관(1984/Φ150mm)이 발견됨.

○ GIS도면상 노후관인 해당 일대의 적수 민원이 예상되며, 누수발생 소지가 있어, 단위 공사와 연계하여 관개량이 시급한 실정임.

□ 조치계획

○ 공사의 시급성을 감안하여 노후관 구간 정비는 우리사업소와 2022년 현재 계약중인 연간단가 업체에게 작업지시코자 합니다.

○ 공사시에는 내구성이 뛰어나고, 내식성 자재인 닥타일주철관으로 교체

정비코자 하며,

○ 공사개요

- 공 사 명 : 노후상수도관 개량

(노후관정비 D=150mm, L=45m)

- 소요예산 : 약 18,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후배급수관정비)

끝.