문서번호	도로보수과-23265
결재일자	2022. 7. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김영봉		07/26
		엄기영
협조

『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』 관련

작업지시(제 7차) 계획 보고

2022. 7.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』 관련

작업지시(제 7차) 계획 보고

관내 시도상 포트홀 및 균열, 소성변형 등으로 아스팔트포장면 손상에 대하여 보수(정비)공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 시민생활불편을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명: 2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)
❍ 공사기간: 2022. 2. 7. ~ 2022.12.31.

❍ 도 급 자: ******************
❍ 총공사비: ************************************************
❍ 공사개요

- ******************************************************

- *********************************************

Ⅱ		작업지시(제 7차) 개요

❍ 작업내용

-**********************

*************************************

**********************************

❍ 작업기간: 2022. 7. 26. ~ 2022. 8. 16.
❍ ***************                               (단위:천원)

**	*****	*******					***
		****	*****	***	**	**
*	*********	*********	*******	******	*********	*******
***	*********	*********	*******	******	*********	*******
***	*******	*******	******	*****	*******	*****

※ 작업완료 보고서 제출시 실측을 통해 물량 및 공사비 확정

❍(주요 구간)위치도 및 현황사진

위치: 광나루로 178(시외방향1~2차로)	사진설명: 침하정도가 심하여 지반상태 확인필요, 공동보수
위치: 보문로 신설동역 11번출구	사진설명: 균열 및 포트홀 발생, 소파보수
위치: 군자교 진입전, 동부간선 진입부	사진설명: 소성변형 발생, 소파보수

Ⅲ		조치계획

❍ 상기와 같이 도로침하 및 균열 발생, 소성변형 등으로 아스팔트포장면 보수(정비)가 필요한 사항에 대해서는 시민불편 및 안전사고 예방을 위해

❍ 우리 사업소와 계약체결하여 시행 중이 있는『2022년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체에 작업지시(제 7차)하여 보수(정비)코자 함.

Ⅳ		작업자 안전사고 예방 의무사항 철저 안내

❍「중대재해 처벌 등에 관한 법률」시행(’22.1.27.)에 따라 작업자 안전사고 예방을 위해 ‘작업자 안전수칙 10계명’(붙임 1)을 충분히 숙지(준수) 후 작업에 임할수 있도록 작업지시 시행시 안내(공문발송)

❍ 주요내용

- 보행중·작업중 휴대전화 사용금지

- 작업 시작 10분전 작업자 안전교육(안전구호) 실시
- 작업시 공사안내 표지판, 라바콘, 삼각대 등 교통안전시설 설치 및 작업보호     차량(싸인-보드카) 배치
- 작업시‘안전인증표시’ 개인보호장구(안전모, 안전화, 안전조끼 등) 지급 및 착용

붙임  1. 작업자 안전수칙 10계명 1부.
2. 작업지시서(제 7차) 1부.
3. 개략공사비 1부.  끝.