문서번호	기반시설과-22197
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
고준열		07/27
		최연호
협 조	주무관		이성연
	주무관		황애리

수방상황보고(7.26)

2022. 7. 26.

시설부

	수방상황 보고 < 2022. 7. 26.(화) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 7월 누계 204.1㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (월)	내일 (화)	모레(수)
기상 현황	흐림	흐림	흐림
강수확률(%)	0	0~30	0~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 738.6㎜ (1~7월 평년 누계 820.4㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘21년강수량 1,186.5㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	804.750	804.750	206.010 (244)	84.430
소양강댐	0.500	133.611	1664.765 (2,900)	57.406
충주댐	471.287	261.588	1723.941 (2,750)	62.689

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.22	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m