문서번호	시설보수과-23596
결재일자	2022. 7. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리단속과장
최선보		代강연홍	대결 07/29
			홍승용
협조

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

강서도로사업소

시설보수과

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추석 명절을 맞이하여 시민 불편사항을 최소화하고 안전사고 사전 예방을 위하여 도로시설물에 대한 안전점검 계획을 수립하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

■ 도로시설과-24602(’22.7.27) : 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림

■ 도로시설과-24590(’22.7.27) : 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

Ⅱ		안전점검 계획

■ 점검기간 : 2022.  8. 1.(월) ~ 8. 26.(금) 4주간

※ 추석 연휴 : 9. 9.(금) ~ 9. 12.(월), 4일간 [추석 : 9. 10.(토)]

■ 대상 시설물현황

구 분	계	일반교량	고 가	입체교차	터 널	지하차도	복 개	비 고
계	73	22	7	7	5	28	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	6	4	3	1	9	-
3 종	23	1	1	1	-	17	3
법정외	20	15	2	3	-	-	-

■ 점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 주영진, 시설7급 김규춘
2 조	시설6급 강연홍, 시설6급 최선보
3 조	시설7급 김규춘, 시설7급 최재영

■ 점검방법

○ 시설물 관리주체별 점검계획에 의거 점검업무 수행

○ 도로시설물 부재별 점검사항(붙임4. 참조)에 의거 점검실시

○ 취약시기(설, 해빙기, 우기) 안전점검 지적사항(붙임5. 참조)에 대한 조치 여부 확인

■ 담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물	비 고
시설6급 (토 목)	주 영 진 (14)	범박터널, 역곡천교, 신정교접속교, 개화램프B교, 화곡고가. 오금지하차도, 오목지하차도, 성산지하차도, 서울교접속지하차도, 구로지하차도, 행주IC, 개화IC, 염창IC하부복개도로, 신정교동측지하차도
시설6급 (토 목)	강 연 홍 (15)	목동교, 여의2교, 광복교, 여의하류2교, 가족길교, 선유교, 작동터널, 신월IC, 시흥IC, 국회앞지하차도, 등촌지하차도, 목동교서측지하차도, 노들길지하차도, 목동교동측지하차도, 목동교동측IC
시설6급 (토 목)	최 선 보 (15)	서울교, 고척교, 광명교, 개봉교, 행주1교, 행주2교, 개화교, 개봉고가차도, 궁동터널, 생태터널, 오목교서측지하차도, 개봉지하차도, 개화천복개구조물, 고척지하차도, 경인철도횡단지하차도
시설7급 (토 목)	김 규 춘 (15)	오목교, 오금교, 오금교접속교, 구로도림교, 구로역지하차도, 오목교동측지하보차도, 신도림지하차도, 가리봉철도고가차도, 개봉철도고가, 공단IC, 오류IC, 도림천복개(좌안)구조물, 도림천하류복개구조물, 오금교동측지하차도, 오목교동측지하차도
시설7급 (토 목)	최재영 (14)	구로1교, 가마산고가차도, 오류철도고가차도, 영등포R IC, 화곡터널, 가마산지하차도, 공항입구지하차도, 개화지하차도, 외발산지하차도, 고척2지하차도, 서부트럭터미널앞지하차도, 여의2지하차도, 여의하류지하차도, 구일고가

■ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 추석대비 취약 도로시설물 관리 상태 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도위험 도로시설물 조사 - 도로파손(포트홀, 소성변형 등) 등 포장상태 이상 유무 - 맨홀, 신축이음부, 빗물받이 및 측구 주변 파손 유무 - 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 균열, 철근노출, 박리, 파손, 도장손상 등 이상 여부 확인 - 교량(복개구조물 등) 배수시설(배수구 등) 파손, 체수, 막힘 등 - 터널 라이닝 균열, 타일탈락, 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태, 배수 상태

Ⅲ		점검 결과 조치

■ 조치계획

○ 점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체 활용하여 추석전 우선적으로 정비 실시

○ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

○  안점점검 결과는 "안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후 관리

■ 조치결과(정비계획)을 ’22.9.2.(금)한 도로시설과로 제출 (붙임 1,2)

■ 추석대비 점검결과를 시설물별 담당별 순찰보고서 작성 (붙임 3)

붙임  1. 도로시설물 순찰결과 총괄 1부.

2. 도로시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5. 취약시기(설, 해빙기. 우기) 안전점검 지적사항 1부.  끝.