코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	환기가 불풍분한 장소 작업시 안전관리 철저 요청

1. 고용노동부 화학사고예방과-1251호(2022.4.29.) 관련입니다.

2. 최근 지하 정화조에서 분뇨 수거 작업 중 폭발사고가 발생하는 등 환기가 불충분한 장소에서 작업시 화재·폭발, 질식·중독 등 안전사고 발생이 우려되며 동종의 사고를 예방하기 위해 아래와 같은 안전조치가 필요하니 붙임문서를 참고하여 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.

□ "화재·폭발, 질식·중독" 예방을 위한 사전조치 사항

- 환기장치 설치 및 가동

- 작업전 및 작업중 적정공기 여부 주기적 확인(가스농도 측정)

- 밀폐공간 감시인(화재·폭발 위험작업시 화재감시자) 배치

- 작업장 및 주변 인화성물질 제거

- 불티차단막 설치 및 소화기 배치

붙임 : 고용노동부 화학사고예방과 공문(일체).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울물재생시설공단이사장, 서울특별시중랑물재생센터소장, 서울특별시난지물재생센터소장
주무관	조현정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	05/04
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-21653	(	2022.05.04	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	대시민공개