전기작업 계획서(8월)

주무관	기전시설팀장	시설과장
차준원	윤상섭
		강병기
주무관	남궁종두

작업일시	2022. 8. 2.(화) ~ 9. 2.(금)
작업장소	월드컵공원 내 전기시설
작업내용	전기시설 점검(절연, 접지저항 체크 등) 및 공원등smps 교체, led램프 교체, 차단기 트립복구, 콘센트, 플러그 설치 등 1인 작업가능한 경정비 (고소작업은 추후 고소작업계획서 제출 후 작업)
투입장비 및 물품(자재)	장비명: 임팩드릴 , 규격:충전식, 수량: 1대, 운영자: 차준원	방호구	안전벨트
장비명: 전동드릴 , 규격:유선식, 수량: 1대, 운영자: 차준원	방호구	절연헬멧
물품: 콘센트, 플러그, cv케이블2.5㎟~8㎟, LED용 SMPS, LED램프, 하이박스
차 량 계 장 비	차량계 장비명	고소작업차(99버4611)	보험가입유무	유
조종원 자격 확인	성명)차준원 자격)1종 보통, 이동식크레인 및 고소작업대 조정자격
장비 현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
km/hr	1.82m	4.8m	0.2ton,㎥	9.5m
작업장소 세부사항	작업장소 크기	가로2×세로2
이동경로 폭	-
작업장소 상태	지 장 물	지 반
양호	비포장도로,아스팔트,보도블럭
작업방법	작업명	작업순서 및 내용	위험요소	안전작업방법
전기작업	전기배선 점검 및 정비	감전	활선 작업 지양
작 업 근 로 자	작업 지휘자	차준원(소속:시설과)
신호수	위치(1):	위치(2):
작업자	주	차준원****)	( 세)	( 세)	( 세)	( 세)
보조자
-주 작업자 역할: 일반 전기작업 -보조 작업자 역할:
보호구 지급	■절연안전모 □보안경 ■절연 안전화 □귀마개 ■절연장갑 □안전대 □방진마스크 ■기타(작업표지판)
교육 확인	-작업전 10분 안전 미팅(TBM), 산업안전보건 교육 등
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 □라바콘 ■기타(작업표지판)
안전관리용품	경관봉 2개, 작업표지판 2개
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
첨부자료	□ 전기단선도/결선도 □ 기기 사양서 □ 공사계획표(정전작업 계획 등) □ 위험성평가표 □ 비상시 대응조직체계 □ 작업계획서 평가 및 관리계획 □ 기타 ( )
기 타 (협조 및 주의사항 등)	작업시 휴대전화 사용금지 고소작업 유의사항: 작업시 안전장구 착용 및 작업장 주변 신호 작업 사다리 작업시 안전관리 대책: 2인 이상 작업

작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■지반 조건 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치 ■전도/전락(顚落) 방지조치, ■신호수 배치 등

전기작업 계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선)위치 등

월드컵공원 전체 전기시설 일상점검

범례	작업지휘자	■	신호수	▲	작업보조자	●